Boîte de dialogue Copie personnalisée

# Paramètre Copie personnalisée

> Comment définir les paramètres

La boîte de dialogue Copie personnalisée vous permet de définir en détail les paramètres de copie de l'image numérisée. Cliquez sur le bouton Copie personnalisée dans la boîte de dialogue Copy Utility. La boîte de dialogue Copie personnalisée s'affiche.

| Remarque :

- Avant de régler les paramètres de la boîte de dialogue Copie personnalisée, assurez-vous que les paramètres Type d'alimentation, Sortie papier, Format de copie et les paramètres d'ajustement des couleurs sont définis.

- Nous attirons votre attention sur le fait que les paramètres définis dans la boîte de dialogue et la numérisation de l'image sont annulés lorsque vous fermez la boîte de dialogue Copie personnalisée.

- La boîte de dialogue Copie personnalisée n'est pas disponible lorsque le chargeur automatique de documents (en option) ou le chargeur multiphotos (en option) est utilisé.

1 | Lance la numérisation de l'image.
2 | Permet de conserver le même rapport hauteur/largeur pour le cadre de rognage que le rapport défini pour le paramètre Format de copie.
3 | Permet de rétablir les valeurs par défaut du cadre de rognage.
4 | Permet de faire pivoter l'image de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
5 | Permet de retourner l'image sélectionnée.
6 | Permet d'afficher l'image sous une forme agrandie ou réduite.
7 | Sélectionnez l'image dont vous souhaitez définir les paramètres.
8 | Permet d'afficher l'image numérisée. Activez la case à cocher située sous l'image que vous souhaitez copier. En affichage réduit, vous pouvez définir les paramètres de l'image signalée par un cadre bleu. En mode agrandi, vous pouvez définir la zone que vous souhaitez copier.
9 | Permet d'afficher les paramètres de la boîte de dialogue Copy Utility.
10 | Permet d'ajuster la luminosité de l'image en déplaçant le curseur vers la gauche ou vers la droite.
11 | Permet d'ajuster la différence de contraste entre les zones claires et les zones foncées de l'image en déplaçant le curseur vers la gauche ou vers la droite. Cette fonction n'est disponible que si l'option Photo, Film négatif ou Film positif est sélectionnée pour le paramètre Type d'alimentation.
12 | Permet de rétablir les valeurs par défaut des paramètres Luminosité et Contraste.
13 | Permet d'afficher ou de masquer la fenêtre d'aperçu imp...
14 | Lance la copie de l'image.
15 | Indiquez le nombre de copies à l'aide des boutons ou saisissez un nombre dans la zone de saisie.
16 | Permet de fermer la boîte de dialogue Copie personnalisée et de retourner à la boîte de dialogue Copy Utility.

## Comment définir les paramètres

| Cliquez sur le bouton Numériser pour afficher un aperçu de l'image.

> La boîte de dialogue Paramètres Numérisation s'affiche. Pour plus de détails sur les paramètres de numérisation, reportez-vous à la section Paramètres de numérisation.

> L'affichage réduit de l'image numérisée est activé. Si vous souhaitez activer l'affichage agrandi de l'image, cliquez sur le bouton Agrandir/Réduire . Si vous appuyez de nouveau sur le bouton Agrandir/Réduire , l'affichage réduit de l'image est de nouveau activé.

|  | Remarque :

Ne retirez pas le document original du scanner avant la fin du processus de copie.

| Sélectionnez l'image dont vous souhaitez définir les paramètres en cliquant sur le bouton Précédent ou Suivant.

> L'image sélectionnée est signalée par un cadre bleu.
> Si vous n'avez pas besoin de définir la zone de copie, passez à l'étape 4.

| Définissez la zone de copie et l'orientation.

> Cliquez sur le bouton Agrandir/Réduire . Un cadre de rognage est créé. Lorsque le pointeur de la souris se transforme en flèche à deux pointes, vous pouvez modifier le format du cadre. Lorsque vous le pointeur de la souris se transforme en croix, vous pouvez déplacer le cadre.

> Cliquez sur le bouton adapté pour ajuster l'image :

Touche | Description
Bouton Conserver le rapport | Ce bouton vous permet de conserver le même rapport hauteur/largeur pour le cadre de rognage que le rapport défini pour le paramètre Format de copie.
Bouton Réinitialiser | Ce bouton vous permet de réinitialiser les valeurs par défaut du cadre de rognage sélectionné.
Bouton Pivoter | Ce bouton vous permet de faire pivoter l'image de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Bouton Retourner | Ce bouton vous permet de retourner l'image sélectionnée.

| Réglez les paramètres Luminosité et Contraste à l'aide des curseurs. Pour rétablir la valeur par défaut des couleurs, cliquez sur le bouton Réinitialiser.

| Cliquez de nouveau sur le bouton Agrandir/Réduire pour activer l'affichage réduit et sélectionnez l'image que vous souhaitez copier.

> Lorsque vous numérisez l'image, toutes les images sont sélectionnées. Désactivez les cases à cocher des images que vous ne souhaitez pas copier.

| Indiquez le nombre de copies à l'aide des boutons ou saisissez un nombre dans la zone relative au nombre de copies.

| Cliquez sur le bouton Copier pour lancer l'impression.

> Si vous souhaitez interrompre l'impression, cliquez sur le bouton Annuler de la boîte de dialogue qui s'affiche au cours de l'impression.

[Haut]