Другие сведения

# Характеристики

Форматы изображений: | JPEG (JFIF, Exif, CIFF, DCF, EPSON JPEG, Exif2.21, and DCF2.0) TIFF (только стандартные не сжатые файлы TIFF) BMP (в Windows: за исключением изображений, сжатых при помощи 16-битного или 32-битного метода RLE, исключая форматы Topdown и OS2.) PICT (на Macintosh, только 72 dpi)
Допустимые размеры изображений: | 1350 мегапикселов Примечание: Данное ПО не поддерживает изображения с соотношением сторон больше 1:79 или 79:1*
Допустимое количество файлов изображений | 999 файлов
Способ считывания файлов | Выбор папки, диска EPSON
Коррекция изображения/Регулировка изображения | Image Correction (Коррекция изображения), PhotoEnhance, Digital Camera Correction (Коррекция фотографий с цифровой камеры), PRINT Image Matching, Exif Print Image Adjustment (Регулировка изображения Exif Print), Monochrome (Монохромное), Vivid & Clear (Живое и четкое), Brightness (Яркость) (5 уровней), параметр Mode (Режим) [Standard/Landscape/People (Обычный/Пейзаж/Портрет)]
Макет | 3-mm Margin (Поля 3 мм), 14-mm Bottom Margin (Нижнее поле 14 мм), Borderless (Без полей), Borderless (2) [Без полей (2)], Borderless (4) [Без полей (4)], Borderless (8) [Без полей (8)], Borderless (16) [Без полей (16)], Index (6) [Индексная страница (6)], Index (20) [Индексная страница (20)], Index (40) [Индексная страница (40)], Index (80) [Индексная страница (80)], Sticker (16) [Наклейка (16)], A4, A3+, Portrait (Портретная), Landscape (Альбомная)
Параметры печати | Параметры Easy Print (Простая печать), параметры Custom Print (Печать с пользовательскими настройками), параметры Manual Print (Печать вручную) и Paper Settings (Параметры бумаги) в драйвере принтера
DPOF-совместимые функции: | Поддерживает функции DPOF версии 1.10.

| * Изображения можно загружать из любого источника, например, с цифровой камеры, с устройства TWAIN, составные изображения и т. п.

[К началу]