Sugestões

# Imprimir com uma moldura P.I.F.

> Como imprimir
> Como adicionar molduras P.I.F.

Para saber como imprimir com uma moldura P.I.F. (moldura de imagem), execute as operações apresentadas em seguida.

Pode criar facilmente cartões ou calendários originais com as molduras P.I.F.

Esta secção explica como imprimir com informações P.I.F. registadas no EPSON Easy Photo Print e como adicionar molduras P.I.F. ao EPSON Easy Photo Print.

| Nota:

Consoante o país, os dados de molduras P.I.F e o PIF DESIGNER necessários para criar molduras P.I.F. poderão não estar disponíveis no respectivo sítio Web da EPSON ou no CD-ROM de software fornecido com o produto.

## Como imprimir

| Coloque papel na impressora. Para mais informações sobre como colocar papel, consulte a documentação da impressora.

| Na janela Selec. fotos, seleccione as fotografias que pretende imprimir com uma moldura P.I.F. Para mais informações sobre como seleccionar fotografias, consulte Ponto 1. Seleccionar fotografias.

| Faça clique na tecla Esquema&Impr. na área do cabeçalho.

| Seleccione Outros no menu pendente situado na parte lateral esquerda. São apresentadas as molduras P.I.F. registadas.

| Seleccione a moldura P.I.F. que pretende imprimir com as fotografias. Confirme a disposição da imagem a imprimir apresentada na janela.

> Efectue definições de impressão, se necessário. Para mais informações sobre esta janela, consulte Janela Esquema&Impr..

|  | Nota:

Se pretender alterar a ordem das fotografias: Quando dispõe várias fotografias, pode alterar a respectiva ordem. Faça clique em Manual na definição Esquema Foto que aparece no centro da janela e, em seguida, faça clique em OK.

| Faça clique em Imprimir na parte inferior direita.

Para cancelar a impressão, faça clique na tecla Cancelar da janela que aparece durante a impressão. Consoante a tarefa de impressão, a impressão pode não ser interrompida de imediato.

[Superior]

## Como adicionar molduras P.I.F.

Em primeiro lugar, prepare uma moldura P.I.F. de uma das seguintes formas:

- Adicione molduras P.I.F. incluídas no CD-ROM de software fornecido com o produto.

- Transfira as molduras a partir do sítio Web do PRINT Image Framer da EPSON. Para transferir molduras a partir do PRINT Image Framer, execute as seguintes operações:

1. | Aceda ao sítio Web da EPSON.

2. | Guarde as molduras P.I.F. que transferir no disco do computador.

- Crie ou edite molduras P.I.F. utilizando o PIF DESIGNER (software de criação de molduras P.I.F.). Com o PIF DESIGNER pode criar as suas molduras ou editar molduras transferidas. Consoante os direitos de autor, algumas molduras que transferir não poderão ser editadas. Para mais informações, consulte o Guia do Utilizador do PIF DESIGNER.

Quando a moldura P.I.F. estiver pronta, execute as operações apresentadas em seguida para adicionar molduras P.I.F.

| Faça clique na tecla Esquema&Impr. na área do cabeçalho.

| Faça clique na tecla Adicionar moldura. Aparece a janela Adicionar moldura.

| Seleccione a pasta onde guardou a moldura P.I.F. e seleccione a moldura P.I.F. que pretende adicionar à lista.

| Faça clique na tecla Adicionar.

| Faça clique na tecla Fechar.

Para mais informações sobre como imprimir com uma moldura P.I.F., consulte Como imprimir.

[Superior]