기타 정보

# 사양

> 지원되는 이미지 파일

## 지원되는 이미지 파일

이미지 형식: | JPEG(JFIF, Exif, CIFF, DCF, EPSON JPEG, Exif2.21DCF2.0) TIFF(비압축 표준 TIFF 파일만 해당) BMP(Windows: 16비트 또는 32비트 RLE로 압축된 이미지 제외(Topdown 형식 또는 OS2 형식 제외)) PICT(Macintosh용, 72 dpi만 해당) QAD: (EPSON Easy Photo Print의 인쇄 설정 데이터)

QLD: (EPSON Darkroom Print에서 생성한 이미지 처리 데이터)

오디오 데이터

EPSON P.I.F. Frame 파일

판독가능한 이미지 크기: | Windows: 573 메가 픽셀(가로 세로 중 한 쪽은 40,000 픽셀 이하여야 함)*Macintosh: Macintosh: 573 메가 픽셀(가로 세로 중 한 쪽은 40,000 픽셀 이하여야 함)*Macintosh:
판독가능한 최대 크기는 다음과 같습니다. DSC 이미지: 4,500×3,000 픽셀 스티칭 이미지: 40,000×40,000 픽셀 TWAIN 이미지: 20,400×28,080 픽셀 PICT 이미지: 4,095×4,095 픽셀

기타 이미지: 4,500×3,000 픽셀

참고:
판독가능한 최대 크기는 사용가능한 하드 디스크 공간에 따라 다릅니다.

회전가능한 이미지 크기: | Macintosh: 32,767 픽셀 이하(판독가능한 최대 이미지 크기와 동일) 약 13 .5 메가 픽셀 이하
저장 형식: | JPEG(품질 고정, JFIF(Ycc) 또는 Exif) (가로 세로 중 한 쪽은 65,500 픽셀 이하여야 함) TIFF BMP
내 선택 항목 필드에 등록할 수 있는 이미지 파일 수: | 999 개 파일 참고: 메모리와 하드 디스크의 크기가 이와 같은 수(999개의 파일)를 지원할 수 있는 경우에 한함
DPOF 호환 기능: | 이 기능은 DPOF 버전 1.10 이하에서 지원됩니다.

| * 어떤 소스도 디지털 카메라, TWAIN 소스, 스티칭 등과 같은 이미지를 읽어오는 데 사용할 수 있습니다.

[맨위로]