문제 해결

# 인쇄 문제

사진 선택 창에서 세로 방향으로 표시된 사진을 인쇄할 때 이미지의 상단과 하단 부분이 잘리는 경우
원인 | 해결 방법
레이아웃 및 인쇄 창에서 사진이 확대됩니다. 여백(트리밍)없이 레이아웃에 맞추면 동일한 방향을 유지한 상태로 사진의 상단과 하단이 잘려 나갑니다. | 이러한 문제를 피하려면 다음 중 하나를 시도하십시오. - 확대 비율을 100%로 설정하십시오. - 회전 설정에서 수평으로 사진을 회전하십시오. (사진이 수평으로 인쇄됩니다.) 자세한 내용은 사진 위치 및 크기 조정을 참조하십시오.

이미지의 일부 부분(상단 및 하단 또는 왼쪽 및 오른쪽)이 잘려나가는 경우
원인 | 해결 방법
레이아웃 및 인쇄 창에서 사진이 확대됩니다. | - 확대 비율을 100%로 설정하십시오. 자세한 내용은 사진 위치 및 크기 조정을 참조하십시오.

만든 설정을 사용하여 인쇄할 수 없는 경우
원인
EPSON 제품이 아닌 다른 프린터를 사용하거나 EPSON Easy Print Module을 지원하지 않는 프린터를 사용하는 경우 이미지가 제대로 인쇄되지 않을 수 있습니다.

여백 없는 레이아웃으로 인쇄시 사진의 상단과 하단 부분이 잘려나가는 경우
원인 | 해결 방법
여백 없음 인쇄시 이미지를 지정된 인쇄 크기로 트리밍한 다음, 모든 쪽으로 몇 mm씩 이미지가 확대됩니다. 그러므로 용지 크기를 벗어나는 확장 영역이 인쇄되지 않습니다. | 레이아웃 및 인쇄 창에서 테두리를 벗어나는 이미지 설정을 하여 미리보기 하십시오.

자동 롤 용지 절단기가 설치된 프린터를 사용하는데도 자동 절단이 나타나지 않는 경우
원인 | 해결 방법
레이아웃 및 인쇄 창에서 롤 용지가 선택되지 않았습니다. | 자동 절단 기능은 롤 용지에만 적용되기 때문에 낱장 용지를 선택하면 나타나지 않습니다. Windows의 경우에만 롤 용지를 지원합니다.
프린터 드라이버 설정에서 자동 롤 용지 절단기가 설정되지 않았습니다. | 자동 롤 용지 절단기를 설치한 경우 프린터 드라이버에 인식시키기 위한 설정을 할 필요가 있습니다. 그렇지 않으면 이 자동 절단 기능을 사용할 수 없습니다. 프린터 드라이버에서 설정하는 자세한 내용은 프린터 사용설명서를 참조하십시오.

인쇄 후 롤 용지 가장자리에 흰 테두리가 있는 경우
원인 | 해결 방법
용지 선택 창에서 잘못된 크기의 롤 용지가 선택되었습니다. | 인쇄 데이터보다 좁은 롤 용지를 선택하면 가장자리 주위에 흰 테두리가 나타납니다. 정확한 용지 크기를 선택하십시오.

인쇄된 일부 사진에 PRINT Image Matching이 적용되지 않은 경우
원인
PRINT Image Matching 설정은 PRINT Image Matching 정보를 가진 사진에만 적용됩니다.

이상한 명암 변화가 나타나는 경우
원인 | 해결 방법
Print Correction 창에서 PhotoEnhance 설정을 사용하여 인쇄하면, 사진 중 초점이 맞지 않은 부분의 명암 변화가 자연스럽지 못하게 인쇄될 수 있습니다. | PhotoEnhance 이외의 설정을 선택하면, 이상한 명암 변화를 줄일 수 있습니다.

인쇄된 이미지의 색상이 틀린 경우
원인 | 해결 방법
PhotoEnhance가 선택되었습니다. PhotoEnhance를 이용할 경우, 사진의 피사체 위치를 분석하면서 이미지 데이터가 처리됩니다. Rotate, Magnification 또는 Move Photo로 이미지를 조정하여 피사체를 이동하면, 인쇄된 이미지의 색상이 원본과 달라질 수 있습니다. 또한 여백 없는 인쇄와 여백을 이용한 인쇄는 피사체의 위치가 조금 다르기 때문에 약간의 색상 차이가 있을 수 있습니다. | 이 문제를 방지하려면 PhotoEnhance 이외의 설정을 선택하십시오.
이전 버전의 EPSON Easy Photo Print에서 저장된 QLD 파일(Windows) 또는 QLD2 파일(Macintosh)을 열었습니다. |
참고: 일부 용지 종류에 대해서는 PhotoEnhance가 자동으로 선택됩니다. PhotoEnhance 이외의 모드에서 인쇄하려면, 설정을 PRINT Image Matching 또는 None으로 변경하십시오.

[맨 위로]