Otra información

# Especificaciones de EPSON Custom Print

> Archivos de imagen admitidos

## Archivos de imagen admitidos

Formatos de imagen: | JPEG (JFIF, Exif, CIFF, DCF, EPSON JPEG, Exif2.21DCF2.0) TIFF (sólo los archivos TIFF estándar no comprimidos) BMP (para Windows: excepto las imágenes comprimidas con RLE de 16 o de 32 bits [excepto los formatos Topdown y OS2].) PICT (para Macintosh, sólo 72 ppp)

QAD: (datos de ajuste de impresión con Easy Photo Print)

Tamaño de imagen legible: | 1350 megapíxeles (un lado debe ser de 40.000 píxeles o menos)* Nota: Este software no lee imágenes con una longitud o proporción de anchura superior a 1:79 ó 79:1.
Tamaño de imagen girable: | Macintosh: 32.767 píxeles o menos (igual que el tamaño máximo de imagen legible), menos de unos 13,5 megapíxeles.
Formato de almacenamiento: | JPEG (calidad fija, JFIF(Ycc) o Exif) (un lado debe tener menos de 65.500 píxeles) TIFF BMP
Número de archivos de imagen que se pueden registrar en el campo Mi selección: | 999 archivos Nota: Siempre y cuando la memoria y el tamaño del disco duro admitan dicho número.
Función compatible con DPOF: | Compatible con funciones de DPOF versión 1.10.

| * Se puede cargar la imagen desde cualquier origen (una cámara digital, un dispositivo TWAIN, pegado, etc.).

[Arriba]