Overige informatie

# EPSON Custom Print-specificaties

> Ondersteunde afbeeldingsbestanden

## Ondersteunde afbeeldingsbestanden

Afbeeldingsindelingen: | JPEG (JFIF, Exif, CIFF, DCF, EPSON JPEG, Exif 2.21, DCF 2.0) TIFF (alleen standaard, ongecomprimeerde TIFF-bestanden) BMP (voor Windows: uitgezonderd afbeeldingen die zijn gecomprimeerd met 16-bits of 32-bits RLE (uitgezonderd Topdown- of OS2-indeling).)

PICT (voor Macintosh, alleen 72 dpi)

QAD: (afdrukinstellingen voor Easy Photo Print)

Leesbare afbeeldingsgrootte: | 1.350 megapixel (één zijde moet 40.000 pixels of minder zijn)* Opmerking: Deze software kan geen afbeeldingen lezen met een hoogte-breedteverhouding van meer dan 1:79 of 79:1.
Draaibare afbeeldingsgrootte: | Macintosh: 32.767 pixels of minder (gelijk aan maximaal leesbare afbeeldingsgrootte), minder dan circa 13,5 megapixel.
Opslagindeling: | JPEG (kwaliteit vast, JFIF (Ycc) of Exif) (één zijde moet minder zijn dan 65.500 pixels) TIFF BMP
Aantal afbeeldingsbestanden dat kan worden geregistreerd in Mijn selectie: | 999 bestanden Opmerking: Mits het geheugen en de vaste schijf voldoende plaats hebben voor dat aantal bestanden.
DPOF-compatibele functies | De functies van DPOF 1.10 worden ondersteund.

| * Voor het laden van afbeeldingen kan om het even welke bron worden gebruikt, zoals een digitale camera, software voor panoramafoto's of een TWAIN-apparaat.

[Boven]