Диалоговое окно Настройка (Custom Copy)

# Параметры пользовательского режима копирования

> Как настроить

Диалоговое окно Настройка (Custom Copy) позволяет настраивать множество параметров копирования для отсканированного изображения. В диалоговом окне Программа копирования (Copy Utility) щелкните кнопку Настройка (Custom Copy). Откроется диалоговое окно Настройка (Custom Copy).

| Примечание:

- Перед проведением настроек в диалоговом окне Настройка (Custom Copy) убедитесь, что заданы значения параметров Тип источника (Source Type), Бумага (Output Paper), Размер копии (Copy Size), а также выполнены настройки регулировки цветов.

- Будьте осторожны: если закроете диалоговое окно Настройка (Custom Copy), все заданные в нем настройки, а также отсканированное изображение будут отменены.

- При использовании автоматического податчика документов (приобретается отдельно) или податчика пачек фотографий (приобретается отдельно) диалоговое окно Настройка (Custom Copy) недоступен.

1 | Начните сканирование изображения.
2 | Оставьте соотношение сторон области обрезки таким же, как и настройку Размер копии (Copy Size).
3 | Вернитесь к значению по умолчанию текущей области обрезки.
4 | Разверните изображение на 90 градусов по часовой или против часовой стрелки.
5 | Замените выбранное изображение на зеркальное.
6 | Выведите увеличенное или уменьшенное изображение.
7 | Выберите изображение, которое следует настроить.
8 | Выведите отсканированное изображение. Установите флажок под изображением, которое следует скопировать. В режиме просмотра в уменьшенном виде можно настраивать изображение, обведенное синей рамкой. В режиме просмотра в увеличенном виде можно задавать копируемую область.
9 | Выведите значения в диалоговом окне Программа копирования (Copy Utility).
10 | Отрегулируйте яркость изображения с помощью ползунка.
11 | Отрегулируйте разницу в контрастности между яркими и темными частями изображения с помощью ползунка. Этот параметр доступен, только если в качестве типа источника выбран Фото (Photo), Негатив (Negative Film) или Позитив (Positive Film).
12 | Вернитесь к значениям по умолчанию параметров Яркость (Brightness) и Контрастность (Contrast).
13 | Раскройте или скройте окно предварительного просмотра печати.
14 | Начните копирование изображения.
15 | Задайте число копий кнопками либо введите число в текстовое поле.
16 | Закройте диалоговое окно Настройка (Custom Copy Setting) и вернитесь к диалоговому окну Программа копирования (Copy Utility).

## Как настроить

| Щелкните кнопку Сканировать (Scan), чтобы предварительно просмотреть изображение.

> Откроется диалоговое окно Настройки сканирования (Scan Setting). Подробнее о настройках сканирования - в разделе Настройки сканирования.

> Отсканированное изображение раскроется в уменьшенном виде. При необходимости его просмотра в увеличенном виде щелкните кнопку Увеличить/Уменьшить (Enlarge/Reduce). Повторный щелчок кнопки Увеличить/уменьшить (Enlarge/Reduce) возвращает уменьшенный вид изображения.

|  | Примечание:

Не убирайте исходный документ со сканера до завершения копирования.

| Выберите изображение для настройки с помощью кнопки Предыдущее (Previous) или Следующее (Next).

> Выбранное изображение будет обведено синей рамкой.
> Если не требуется задание области копирования, переходите к шагу 4.

| Задайте область и ориентацию копии.

> Щелкните кнопку Увеличить/уменьшить (Enlarge/Reduce). Будет создана область обрезки. Когда указатель мыши примет вид двуглавой стрелки, можно изменять размер области. Когда указатель примет вид перекрестья, вы можете перемещать область.

> Щелкните соответствующую кнопку для настройки изображения:

Кнопка | Описание
Кнопка Сохранять пропорции (Keep ratio) | Щелкните ее, чтобы оставить соотношение сторон области обрезки таким же, как и настройку Размер копии (Copy Size).
Кнопка Сброс (Reset ) | Щелкните ее, чтобы вернуться к значению по умолчанию текущей области обрезки.
Кнопка Повернуть (Rotate) | Щелкните эту кнопку, чтобы повернуть изображение на 90 градусов по часовой или против часовой стрелки.
Кнопка Перевернуть (Reverse) | Щелкните эту кнопку, чтобы получить зеркальное отражение выбранного изображения.

| Отрегулируйте яркость и контрастность с помощью ползунков. Чтобы вернуть цвет по умолчанию, щелкните кнопку Сброс (Reset).

| Щелкните кнопку Увеличить/уменьшить (Enlarge/Reduce) повторно, чтобы перейти к уменьшенному виду изображения, и выберите изображение для копирования.

> При сканировании выбираются все изображения. Сбросьте флажок для тех, которые не требуется копировать.

| Задайте число копий кнопками либо введите его в поле Копий (Copy).

| Щелкните кнопку Копировать (Copy), чтобы начать печать.

> Чтобы прервать печать, щелкните Отмена (Cancel) в диалоговом окне, которое раскроется при печати.

[К началу]