Основные операции / Окно Layout and Print Settings (Настройки макета и печати)

# Окно Layout and Print (Макет и печать) – Окно Add Frame (Добавление рамки)

Чтобы открыть окно, щелкните кнопку Add Frame (Добавить рамку) в окне Layout and Print (Макет и печать).

Добавив рамки P.I.F. в PRINT Image Framer, вы сможете печатать фотографии из EPSON Easy Photo Print. Добавить рамки P.I.F. можно двумя способами.

| Примечание:

В зависимости от страны данные рамок P.I.F и утилита PIF DESIGNER, позволяющая создавать рамки P.I.F., могут быть недоступны на региональном Web-сайте EPSON или на компакт-диске с ПО принтера, прилагаемом к продукту.

- Рамки P.I.F. с компакт-диска, прилагаемого к устройству. Если в состав компакт-диска включены рамки P.I.F., то на обложке диска есть надпись "Print Image Framer".

- Загрузите рамки P.I.F. с Web-сайта EPSON и добавьте их в EPSON Easy Photo Print.

|  | Примечание:

На региональном Web-сайте поддержки покупателей вы найдете множество рамок, доступных для загрузки. Посетите этот Web-сайт, чтобы посмотреть предлагаемые рамки. Наличие рамок зависит от страны поставки.

- Рамки P.I.F., отредактированные в PIF DESIGNER — приложении для создания рамок P.I.F. PIF DESIGNER. В PIF DESIGNER можно создавать собственные рамки или редактировать готовые рамки. Подробнее об этом — в Руководстве пользователя PIF DESIGNER.

В следующей таблице перечислены элементы окна Add Frame (Добавить рамку).

1 | Кнопка Help (Справка) | Щелкните эту кнопку, чтобы получить справочную информацию об открытом окне
2 | Окно выбора рамки P.I.F. | Столбец Thumbnail (Миниатюра) | Здесь перечислены миниатюры рамок P.I.F.
Столбец Frame Type (Тип рамки) | При помощи значков здесь указаны типы рамок. Рамка P.I.F. для использования на компьютере. Можно использовать в программах, поддерживающих P.I.F. Рамка P.I.F. для принтера. Можно добавить на карту памяти и напечатать на принтере EPSON, оснащенном слотами для карт памяти.

Рамка P.I.F. для цифровых камер.
Можно добавить в программу PRINT Image Framer, поддерживающую цифровые камеры EPSON, сделать снимки и напечатать их с рамками

Столбец Supported Size (Поддерживаемый размер) | Указаны размеры бумаги, на которой можно печатать рамки P.I.F.
Столбец Frame Name/File Name (Название рамки/Имя файла) | Указаны название и имя файла для рамки P.I.F.
3 | Кнопка Refresh (Обновить) | Обновляет содержимое окна и показывает последнюю открытую папку и рамку P.I.F.
4 | Кнопка Add (Добавить) | Добавляет рамки P.I.F., выбранные в окне Add Frame (Добавить рамку). Чтобы увидеть добавленные рамки P.I.F., выберите пункт Others (Другие) в раскрывающемся списке Change Layout (Изменить макет)
5 | Кнопка Close (Закрыть) | Щелкните, чтобы закрыть окно Add Frame (Добавить рамку) и вернуться в окно Layout and Print (Макет и печать)

| Примечание:

Чтобы переместить или удалить добавленные рамки P.I.F., в раскрывающемся списке Change Layout (Изменить макет) выберите Others (Другие), а затем выберите рамки P.I.F. Щелкните кнопку Move/Delete Frame (Переместить/удалить рамку), и в окне откроется интерфейс перемещения и удаления.

[К началу]

Предыдущая | Следующая