基本操作 / 版面和打印设置窗口

# 版面和打印窗口-添加魔板窗口

单击版面和打印窗口中的添加魔板按钮进行显示。

添加P.I.F.魔板到PRINT Image Framer，这样就可以使用EPSON Easy Photo Print打印了。有两种方法添加P.I.F.魔板。

|  | 注意：

根据国家/地区的不同，在EPSON站点或随此产品附带的软件CD光盘上的P.I.F.魔板数据和用于创建P.I.F.魔板的PIF DESIGNER软件可能不能用。

- P.I.F.魔板包含在随此产品附带的软件CD光盘中。如果CD光盘中包含有P.I.F.魔板，“Print Image Framer”将标注在CD光盘的标签上。

- 从EPSON站点下载P.I.F.魔板，并将它们添加到EPSON Easy Photo Print。

|  | 注意:

您所在的国家/地区的客户支持站点提供各种可下载的魔板。查看这些站点找到可用的魔板。一个一个地进行查找。

- P.I.F.魔板可用PIF DESIGNER软件进行编辑，PIF DESIGNER是P.I.F.魔板的制作应用软件。使用PIF DESIGNER，您可创建您自已的P.I.F.魔板或编辑P.I.F.魔板。有关详细信息，参见PIF DESIGNER用户指南。

下表介绍添加魔板窗口中的项目。

1 | 帮助按钮 | 单击此按钮显示当前屏幕的帮助信息。
2 | P.I.F.魔板选择窗口 | 缩略图 | 显示P.I.F.魔板的缩略图。
魔板类型 | 使用图标显示魔板类型 计算机的P.I.F.魔板 可用于P.I.F.魔板支持的软件 打印机的P.I.F.魔板 可添加到存储卡并打印输出到带有存储卡插槽的EPSON打印机上。

数码相机的P.I.F.魔板
可添加到支持PRINT Image Framer的EPSON数码相机，拍摄照片并使用魔板打印。

支持的尺寸 | 显示支持P.I.F.魔板的打印纸尺寸。
魔板名称/文件名称 | 显示魔板名称和P.I.F.魔板的文件名。
3 | 刷新按钮 | 刷新窗口显示最新访问的文件夹和P.I.F.魔板。
4 | 添加按钮 | 在添加魔板窗口添加选择的P.I.F.魔板。从更改版面下拉菜单中选择其他可显示添加的P.I.F.魔板。
5 | 关闭按钮 | 退出添加魔板窗口并返回到版面和打印窗口。

| 注意：

要移动或删除添加的P.I.F.魔板，在更改版面下拉菜单中选择其他，然后选择想要移动或删除的P.I.F.魔板。单击移动/删除魔板按钮，魔板出现在移动或删除窗口中。

[回到顶部]

上一节 | 下一节