Autres informations

# Caractéristiques de EPSON Custom Print

> Fichiers image pris en charge

## Fichiers image pris en charge

Formats image : | JPEG (JFIF, Exif, CIFF, DCF, EPSON JPEG, Exif2.21DCF2.0) TIFF (fichiers TIFF standard non compressés uniquement) BMP (pour Windows : à l'exception des images compressées à l'aide d'un encodage RLE 16 ou 32 bits (à l'exception des formats Topdown et OS2))

PICT (pour Macintosh, 72 ppp uniquement)

QAD (données de paramétrage de l'impression avec Easy Photo Print)

Taille des images pouvant être lues : | 1 350 mégapixels (le nombre de pixels d'un côté doit être égal ou inférieur à 40 000 pixels)* Remarque : Ce logiciel ne peut lire les images dont le rapport longueur/largeur est supérieur à 1: 79 ou 79: 1.
Taille des images pouvant subir une rotation : | Macintosh : 32 767 pixels ou moins (taille équivalente à la taille maximale des images pouvant être lues), moins de 13,5 mégapixels environ
Format d'enregistrement : | JPEG (qualité définie, JFIF (Ycc) ou Exif) (le nombre de pixels d'un côté doit être inférieur à 65 500 pixels) TIFF BMP
Nombre de fichiers image pouvant être enregistrés dans le champ Ma sélection : | 999 fichiers Remarque : Dans la mesure où la mémoire et l'espace du disque dur permettent de prendre en charge un tel nombre
Fonction compatible avec DPOF | Prend en charge les fonctions de DPOF version 1.10.

| * Il est possible de charger les images à partir de n'importe quelle source (appareil photo numérique, source TWAIN, assemblage, etc.).

[Haut]