基本操作步驟 / 版面與列印視窗

# 版面與列印視窗- 新增圖框視窗

請在〝版面與列印〞視窗中，按下『新增圖框』鍵，開啟新增圖框視窗。

將 P.I.F. 圖框新增至 PRINT Image Framer 中，可以讓您使用 EPSON Easy Photo Print 列印有圖框的照片。有 2 種方式，可以新增 P.I.F. 圖框。

| 附註：

根據區域而定，在 EPSON 網站上或隨機附贈的軟體光碟片中用來製作 P.I.F. 圖框的 P.I.F 圖框資料和 PIF DESIGNER 可能會無法使用。

- 隨機所附的百寶箱光碟片中包含 P.I.F .圖框。如果百寶箱光碟片的標籤上有〝Print Image Framer〞的圖示，則代表光碟片中包含 P.I.F. 圖框。

- 從 EPSON 網站上下載 P.I.F. 圖框，再將 P.I.F. 圖框加入至 EPSON Easy Photo Print 中。

|  | 附註：

您所在地區的客戶支援網站提供多種圖框下載。進入此網站找出可用的圖框。可得到的圖框會因區域不同而異。

- 請使用製作 P.I.F. 圖框的軟體PIF DESIGNER 編輯 P.I.F. 圖框。
  使用 PIF DESIGNER，您可以建立自己的 P.I.F. 圖框或是編輯 P.I.F. 圖框。詳細的說明，請參考 PIF DESIGNER 使用說明。

下表說明在〝新增圖框〞視窗中，每個項目的功能。

1 | 說明 | 按下此鍵，顯示有關目前視窗的說明資訊。
2 | P.I.F. 圖框選擇視窗 | 縮圖 | 顯示 P.I.F. 圖框的縮圖。
圖框種類 | 以圖示顯示圖框的種類： ：適用於電腦的 P.I.F. 圖框。 可使用在有支援 P.I.F. 的軟體中。 ：適用於印表機的 P.I.F. 圖框。 可以新增圖框至記憶卡中，並使用有記憶卡插槽的 EPSON 印表機，列印照片。

：適用於數位相機的 P.I.F. 圖框。
可以將圖框新增至有支援 PRINT Image Framer 的 EPSON 數位相機，拍攝照片，並列印有圖框的照片。

支援尺寸 | 顯示有支援 P.I.F. 圖框的紙張大小。
圖框名稱/檔案名稱 | 顯示圖框的名稱和 P.I.F. 圖框的檔案名稱。
3 | 重新整理 | 按下此鍵，可重新整理視窗，顯示最近開啟的資料夾和 P.I.F. 圖框。
4 | 新增 | 在新增圖框視窗中，新增選擇的 P.I.F. 圖框。
5 | 關閉 | 離開新增圖框視窗，回到版面與列印的視窗。

| 附註：

若要移動或刪除新增的 P.I.F. 圖框，請在更改版面的下拉式選單中選擇〝圖框〞，然後選擇您要移動或刪除的 P.I.F. 圖框。按下『移動 / 刪除圖框』鍵並在出現的視窗中進行移動或刪除。

[最前面]

上一頁 | 下一頁