Astuces

# Impression avec un cadre P.I.F.

> Procédure d'impression
> Procédure d'ajout de cadres P.I.F.

Suivez les étapes ci-dessous pour obtenir des informations relatives à la procédure d'impression avec un cadre P.I.F. (cadre photo).

Les cadres P.I.F. vous permettent de réaliser facilement des cartes ou des calendriers originaux.

Cette section vous indique comment imprimer à l'aide des cadres P.I.F. enregistrés dans EPSON Easy Photo Print et comment ajouter des cadres P.I.F. à EPSON Easy Photo Print.

| Remarque :

Selon le pays dans lequel vous vous trouvez, il est possible que les données des cadres P.I.F. et l'application PIF DESIGNER, nécessaires à la création de cadres P.I.F., ne soient pas disponibles sur le site Web EPSON ou sur le CD-ROM des logiciels fourni avec le produit.

## Procédure d'impression

| Chargez le papier dans l'imprimante. Pour plus de détails au sujet du chargement du papier, reportez-vous à la documentation de l'imprimante.

| Dans la fenêtre Sélec. photos, sélectionnez les photos que vous souhaitez imprimer avec un cadre P.I.F. Pour plus de détails au sujet de la sélection des photos, reportez-vous à la section Étape 1. Sélection des photos.

| Cliquez sur le bouton Dispo et impr dans la zone de l'en-tête.

| Sélectionnez l'option Autres dans le menu déroulant situé sur la gauche. Les cadres P.I.F. enregistrés s'affichent.

| Sélectionnez le cadre P.I.F. que vous souhaitez imprimer avec les photos. Vérifiez la disposition de l'image d'impression affichée dans la fenêtre.

> Si nécessaire, définissez les paramètres d'impression. Pour plus de détails au sujet de cette fenêtre, reportez-vous à la section Fenêtre Dispo et impr.

|  | Remarque :

Si vous souhaitez modifier l'ordre des photos : Lorsque vous disposez plusieurs photos, vous pouvez en modifier l'ordre. Cliquez sur l'option Manuel pour le paramètre Disposition de la photo, affiché au centre de la fenêtre, et cliquez sur OK.

| Cliquez sur le bouton Imprimer, situé dans le coin inférieur droit.

Pour annuler l'impression, cliquez sur le bouton Annuler de la fenêtre qui s'affiche au cours de l'impression. Selon le travail d'impression en cours, il est possible que l'impression ne s'arrête pas immédiatement.

[Haut]

## Procédure d'ajout de cadres P.I.F.

Commencez par préparer un cadre P.I.F. à l'aide d'une des procédures suivantes.

- Ajoutez les cadres P.I.F. inclus sur le CD-ROM des logiciels fourni avec le produit.

- Procédez au téléchargement depuis le site Web PRINT Image Framer de EPSON. Pour télécharger depuis PRINT Image Framer, procédez comme suit.

1. | Accédez au site Web EPSON.

2. | Enregistrez les cadres P.I.F. téléchargés sur le lecteur de disque dur.

- Créez ou modifiez des cadres P.I.F. à l'aide de PIF DESIGNER (le logiciel d'une application de création de cadres P.I.F.). PIF DESIGNER vous permet de créer vos propres cadres ou de modifier les cadres téléchargés. Selon les droits d'auteur appliqués, il est possible que certains cadres téléchargés ne puissent être modifiés. Pour plus de détails, reportez-vous au Guide d'utilisation de PIF DESIGNER.

Une fois le cadre P.I.F. préparé, procédez comme suit pour ajouter le cadre.

| Cliquez sur le bouton Dispo et impr dans la zone de l'en-tête.

| Cliquez sur le bouton Ajouter cadre. La fenêtre Ajouter cadre s'affiche.

| Sélectionnez le dossier dans lequel vous avez enregistré le cadre P.I.F. et sélectionnez le cadre P.I.F. que vous souhaitez ajouter à la liste.

| Cliquez sur le bouton Ajouter.

| Cliquez sur le bouton Fermer.

Pour plus de détails au sujet de l'impression avec un cadre P.I.F., reportez-vous à la section Procédure d'impression.

[Haut]