Советы

# Печать с рамкой P.I.F.

> Процесс печати
> Добавление рамок P.I.F.

Далее рассказывается о процессе печати с рамкой P.I.F. (нарисованной рамкой).

Используя рамки P.I.F., можно легко создавать оригинальные открытки или календари.

В этом разделе рассказывается о процессе печати с использованием настроек P.I.F., зарегистрированных в EPSONEasy Photo Print, а также о добавлении рамок P.I.F. в EPSON Easy Photo Print.

| Примечание:

В зависимости от страны данные рамок P.I.F и утилита PIF DESIGNER, позволяющая создавать рамки P.I.F., могут быть недоступны на региональном Web-сайте EPSON или на компакт-диске с ПО принтера, прилагаемом к продукту.

## Процесс печати

| Загрузите бумагу в принтер. Подробнее о загрузке бумаги — в документации к принтеру.

| В окне Select Photos (Выбор фото) выберите фотографии, которые хотите напечатать с рамкой P.I.F. Подробнее о выборе фотографий — в разделе Шаг 1. Выберите фотографии.

| В поле заголовка щелкните кнопку Layout and Print (Макет и печать).

| Слева в раскрывающемся списке выберите Others (Другие). Вы увидите зарегистрированные рамки P.I.F.

| Выберите рамку P.I.F., с которой хотите напечатать фотографии. Подтвердите выбор макета печати изображения.

> Если необходимо, укажите желаемые настройки печати. Подробнее об этом окне — в разделе Окно Layout and Print (Макет и печать).

|  | Примечание:

Чтобы изменить порядок фотографий: Если вы создаете композицию из нескольких фотографий, то их расположение можно менять. Щелкните Manual (Вручную) в области Photo Layout (Макет фотографии) в середине окна, затем щелкните OK.

| Справа внизу щелкните Print (Печать).

Для отмены печати щелкните кнопку Cancel (Отмена) в окне, которое появляется во время печати. В зависимости от характеристик задания, печать может прекратиться не сразу.

[К началу]

## Добавление рамок P.I.F.

Сначала подготовьте рамку P.I.F. одним из следующих способов.

- Добавьте рамки P.I.F. с прилагаемого к принтеру компакт-диска.

- Загрузите рамки с Web-сайта EPSON PRINT Image Framer. Для этого сделайте следующее.

1. | Зайдите на Web-сайт EPSON.

2. | Сохраните загруженные рамки P.I.F. на жесткий диск вашего компьютера.

- Создайте или отредактируйте рамки P.I.F. при помощи PIF DESIGNER (утилиты для создания рамок P.I.F.). В PIF DESIGNER можно создавать собственные рамки или редактировать рамки, загруженные с диска или Web-сайта. Некоторые рамки защищены авторскими правами, поэтому их нельзя редактировать. Подробнее об этом — в Руководстве пользователя PIF DESIGNER.

Завершив подготовку рамки P.I.F., добавьте рамку следующим образом.

| В поле заголовка щелкните кнопку Layout and Print (Макет и печать).

| Щелкните кнопку Add Frame (Добавить рамку). Откроется окно Add Frame (Добавить рамку).

| Выберите папку, в которой сохранили рамку P.I.F., а затем рамку P.I.F., которую хотите добавить в список.

| Щелкните кнопку Add (Добавить).

| Щелкните кнопку Close (Закрыть).

Подробнее о печати с рамкой P.I.F. — в разделе Процесс печати.

[К началу]