Overige informatie

# Specificaties

Afbeeldingsindelingen: | JPEG (JFIF, Exif, CIFF, DCF, EPSON JPEG, Exif 2.21 en DCF 2.0) TIFF (alleen standaard, ongecomprimeerde TIFF-bestanden) BMP (voor Windows: uitgezonderd afbeeldingen die zijn gecomprimeerd met 16-bits of 32-bits RLE (uitgezonderd Topdown- of OS2-indeling).)

PICT (voor Macintosh, alleen 72 dpi)

Leesbare afbeeldingsgrootte: | 1.350 megapixel Opmerking: Deze software kan geen afbeeldingen lezen met een hoogte-breedteverhouding van meer dan 1:79 of 79:1.*
Aantal afbeeldingsbestanden dat kan worden gelezen | 999 bestanden
Manier waarop afbeeldingen worden gelezen | Door een map op te geven (EPSON-station)
Correctie/aanpassing van afbeeldingen | Afbeelding corrigeren, PhotoEnhance, Digitale-cameracorrectie, afbeelding aanpassen op basis van PRINT Image Matching en Exif Print, Monochroom, Levendig & scherp, Helderheid (in vijf stappen), modusinstelling (Standaard/Landschappen/Mensen)
Lay-out | Marge 3 mm, Ondermarge 14 mm, Randloos, Randloos (2), Randloos (4), Randloos (8), Randloos (16), Index (6), Index (20), Index (40), Index (80), Sticker (16), A4, A3+, Staand, Liggend
Afdrukinstelling | Easy Print-instellingen, Custom Print-instellingen, handmatige afdrukinstellingen en papierinstellingen van printerdriver
DPOF-compatibele functies | De functies van DPOF 1.10 worden ondersteund.

| * Voor het laden van afbeeldingen kan om het even welke bron worden gebruikt, zoals een digitale camera, software voor panoramafoto's of een TWAIN-apparaat.

[Boven]