其他資訊

# 規格

> 可支援的影像檔

## 可支援的影像檔

影像格式： | JPEG (JFIF, Exif, CIFF, DCF, EPSON JPEG, Exif2.21DCF2.0) TIFF (只有標準不壓縮 TIFF 檔案) BMP (Windows：除了以16 位元或 32 位元 RLE (除了 Topdown 格式或 OS2 格式) 進行壓縮的影像。) PICT (只適用 Macintosh、72 dpi) QAD (Windows)、QAD2 (Macintosh)：(使用 EPSON Easy Photo Print 列印設定資料)

QLD (Windows)、QAD2 (Macintosh)：(由 EPSON Darkroom Print 所產生的影像處理資料)

語音資料

可讀取的影像大小： | Windows：573 萬像素 (有一面應是 40,000 像素或以下)* Macintosh：573 萬像素 (有一面應是 40,000 像素或以下)*
下列為最大可讀取的影像大小。 DSC 影像：4,500 x 3,000 像素 Stitching 影像：40,000 x 40,000 像素 TWAIN 影像：20,400 x 28,080 像素 PICT 影像：4,095 x 4,095 像素

其他影像：4,500 x 3,000 像素

附註：
最大可讀取的影像大小會依使用的硬碟空間而不同。

可旋轉的影像大小： | Macintosh: 32,767 像素或以下 (與最大可讀取的影像大小相同) 比大約 135 萬像素低。
儲存格式： | JPEG (品質固定、JFIF(Ycc) 或 Exif) (一面應該低於 65,500 像素) TIFF BMP
可登錄至〝我的選擇〞區的影像檔案數量： | 999 個檔案 附註： 提供記憶卡及硬碟大小能支援的數量。
DPOF 可相容的功能： | 有支援 DPOF 1.10 版以下的功能。
從數位相機中可讀取的檔案格式 | Windows：有下列副檔名的檔案 (無大小寫之分) .avi、.bmp、.jfif、.jpe、.jpeg、.jpg、.m1v、.mov、.mpg、.mpeg、.qt、.tif、.tiff、.wav Macintosh：可讀取下列檔案類型或副檔案的檔案 - 有下列檔案類型的檔案 BMPf、JPEG、MooV、MPEG、PICT、TIFF、VfW、WAVE
- 有下列副檔名的檔案 (無大小寫之分)
.avi、.bmp、.jpe、.jpg、.jpeg、.mov、.mpeg、.pct、.pict、.tif、.tiff、.wav

| * 任何可用來載入影像的來源，如數位相機、TWAIN 來源等

[最前面]