AR

يلزم إضافة برنامج تشغيل طابعة للمنتج قبل الطباعة. اتبع الخطوات أدناه لإضافة برنامج تشغيل طابعة.
لنظام التشغيل Mac OS X 10.5 أو الأحدث
لنظام التشغيل Mac OS X 10.3 إلى 10.4
ملاحظة:
بمجرد إضافة برنامج تشغيل الطابعة، لا يلزمك إضافته مرة أخرى إلا عند تغيير برامج تشغيل الطابعة.
تأكد من توصيل الطابعة بالكمبيوتر بإحكام باستخدام كابل USB، ثم قم بتشغيل الطابعة.

## لنظام التشغيل Mac OS X 10.5 أو الأحدث

انقر فوق الزر + إضافة.
انقر فوق Default ثم حدد الطابعة التي سيتم عرض اتصال USB لها. تأكد من عرض برنامج تشغيل EPSON مناسب في قائمة Print Using ثم انقر فوق Add في إطار Printer Browser.
حدد Quit System Preferences من قائمة System Preferences.

## لنظام التشغيل Mac OS X 10.3 إلى 10.4

انقر فوق الزر Add في Print Center أو Printer Setup Utility.
اتبع تعليمات نظام التشغيل لتحديد الطابعة والمنفذ الصحيح.

### لنظام التشغيل Mac OS X 10.3:

حدد USB كتحديد المنفذ. ثم حدد الطابعة وانقر فوق Add في مربع الحوار Printer List.

### لنظام التشغيل Mac OS X 10.4:

انقر فوق Default Browser، وحدد الطابعة التي سيتم عرض اتصال USB لها ثم انقر فوق Add في مربع الحوار Printer Browser.
حدد Quit Printer Setup Utility من قائمة Printer Setup Utility.