ET

Kui printerit ei tuvastata draiveri installimise ajal, proovige käesolevas peatükis pakutud lahendusi.
1. Kas printer on sisse lülitatud?
2. Kas teie arvuti ja printer on õigesti ühendatud?

## 1. Kas printer on sisse lülitatud?

Veenduge, et printer on sisse lülitatud.
Veenduge, et toitejuhe on kindlalt ühendatud elektrivõrguga.
Voolu kontrollimiseks ühendage mõne teise elektriseadme toitejuhe elektrivõrguga ja lülitage see sisse. Kui teine elektriseade hakkab tööle, võib printer olla defektne.

### Kui printer on välja lülitatud:

lülitage printer sisse ning seejärel klõpsake nuppu Tagasi.

### Kui printer on sisse lülitatud:

jätkake järgmise punktiga.

## 2. Kas teie arvuti ja printer on õigesti ühendatud?

Veenduge, et USB-kaabel on kindlalt ühendatud printeri ja teie arvutiga ning kontrollige, et USB-kaabel ei oleks kahjustatud ega liiga kokku keritud.
Printerit ei tuvastata draiveri installimise ajal, kui see on ühendatud printeri lülitiga või puhveriga. Sel juhul proovige printer ühendada otse arvutiga USB-kaabli abil.
Kui te ühendate printeri arvutiga USB-jaoturi abil, ühendage printer oma arvuti esimese astme jaoturisse. Kui arvuti ei tuvasta ikkagi printeri draiverit, proovige ühendada printer otse oma arvutiga, ilma USB-jaoturita.
Kui te ühendate printeri arvutiga USB-jaoturi abil, veenduge, et arvuti tuvastab USB-jaoturi seadme.

### Kui teie arvuti ja printer ei ole õigesti ühendatud, tehke seda ning seejärel klõpsake nuppu Tagasi.