SK

# Riešenie problémov

## Tlačiareň nie je možné pripojiť do siete

Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.
Skontrolujte, či je napájací kábel pripojený k tlačiarni a k elektrickej zásuvke.
Skontrolujte, či je USB kábel pripojený k tlačiarni a k počítaču.

## Nie je možné nájsť tlačiareň na sieti

Firewall alebo anti-spyware softvér môže blokovať program EpsonNet Setup. Vytvorte pre program EpsonNet Setup výnimku, aby ste mohli vykonať nastavenia siete.
Ak sú obmedzenia prístupu nastavené na prístupovom bode (alebo bezdrôtovom smerovači), zaregistrujte v ňom adresu MAC (Media Access Control) tlačiarne alebo IP adresu. Skontrolujte MAC adresu na ovládacom paneli tlačiarne alebo na hárku so stavom siete.
Ak je sieť prístupná, skontrolujte, či je tlačiareň v rovnakej podsieti.

## Nie je možné komunikovať pomocou bezdrôtovej siete LAN

Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.
Skontrolujte, či je prístupový bod (alebo bezdrôtový smerovač) zapnutý.
Skontrolujte, či je SSID (názov siete) použitý v prístupovom bode správne vybraný alebo zadaný.
Kľúč WEP alebo heslo WPA je citlivé na veľkosť písmen. Skontrolujte, či je kľúč WEP alebo heslo WPA správne zadané.
Presuňte tlačiareň bližšie k prístupovému bodu alebo nastavte externú anténu prístupového bodu.
Bezdrôtovú komunikáciu môže rušiť interferencia rádiových vĺn z iných bezdrôtových zariadení.
Skontrolujte, či nie sú okolité bezdrôtové zariadenia zapnuté.
Overte, či je vytvorené spojenie medzi počítačom a prístupovým bodom (alebo bezdrôtovým smerovačom).
Ak je sieť prístupná, skontrolujte, či je tlačiareň v rovnakej podsieti.
Skontrolujte, či SSID (názov siete) neobsahuje znaky, ktoré nie sú ASCII. Tlačiareň nevie zobraziť znaky, ktoré nie sú ASCII.
Po použití sieťových nastavení vyčkajte niekoľko minúť. Môže istú chvíľu trvať, kým sa nastavenia prejavia.