FI

# Vianetsintä

## Tulostinta ei voi kytkeä verkkoon

Tarkista, onko tulostin päällä.
Varmista, että virtajohto on kytketty tulostimeen ja sähköpistokkeeseen.
Varmista, että USB-kaapeli on kytketty tulostimeen ja tietokoneeseen.

## Tulostinta ei löydy verkosta

Palomuuri tai haittaohjelmien torjuntaohjelmisto saattaa estää EpsonNet Setup -ohjelman toiminnan. Luo EpsonNet Setup -ohjelmalle poikkeus, jolloin se voi jatkaa verkon määrityksiä.
Jos tukiasemaan (tai langattomaan reitittimeen) on asetettu käyttörajoituksia, rekisteröi tukiasemaan tulostimen Media Access Control (MAC) -osoite tai IP-osoite. Tarkista MAC-osoite tulostimen ohjauspaneelista tai verkkoasetusten tilatietosivulta.
Jos verkko on käytettävissä, varmista, että tulostin on samassa aliverkossa.

## Ei pysty kommunikoimaan langattoman lähiverkon kautta

Tarkista, onko tulostin päällä.
Varmista, että tukiasema (tai langaton reititin) on päällä.
Tarkista, onko tukiasemassa käytetty SSID (verkon nimi) valittu tai syötetty oikein.
WEP-avain tai WPA-salalause on merkkikokoriippuvainen. Varmista, että WEP-avain tai WPA-salalause on syötetty oikein.
Siirrä tulostinta lähemmäksi tukiasemaa tai säädä tukiaseman ulkoista antennia.
Toisten langattomien laitteiden aiheuttama radiotaajuinen säteily saattaa häiritä langatonta yhteyttä.
Varmista, etteivät lähellä olevat langattomat laitteet ole päällä.
Varmista, että tietokoneen ja tukiaseman (tai langattoman reitittimen) välille luodaan tietoliikenneyhteys.
Jos verkko on käytettävissä, varmista, että tulostin on samassa aliverkossa.
Tarkista, onko SSID:ssä (verkon nimessä) muita kuin ASCII-merkkejä. Tulostin ei pysty näyttämään muita kuin ASCII-merkkejä.
Odota muutama minuutti sen jälkeen, kun verkkoasetukset otetaan käyttöön. Asetukset näkyvät vasta jonkin ajan kuluttua.