PT

# Resolução de problemas

## Não consegue ligar a impressora à rede

Verifique se a impressora está ligada.
Verifique se o cabo de corrente está ligado à impressora e à tomada eléctrica.
Verifique se o cabo USB está ligado à impressora e ao computador.

## Não consegue encontrar a impressora na rede

É possível que software de firewall ou anti-spyware esteja a bloquear o EpsonNet Setup. Crie uma excepção para o EpsonNet Setup de forma a permitir que efectue configurações de rede.
Se estiverem definidas restrições de acesso no ponto de acesso (ou router sem fios), registe o endereço MAC (Media Access Control) ou o endereço IP da impressora no ponto de acesso. Verifique o endereço MAC no painel de controlo da impressora ou na folha de estado da rede.
Se estiver disponível uma rede, verifique se a impressora se encontra na mesma sub-rede.

## Não consegue comunicar através da LAN sem fios

Verifique se a impressora está ligada.
Verifique se o ponto de acesso (ou router sem fios) está ligado.
Verifique se o SSID (nome da rede) utilizado no ponto de acesso está seleccionado ou se foi introduzido correctamente.
A chave WEP ou frase de acesso WPA é sensível a maiúsculas e minúsculas. Verifique se a chave WEP ou frase de acesso WPA foi introduzida correctamente.
Aproxime a impressora do ponto de acesso ou ajuste a antena externa do ponto de acesso.
A interferência de ondas rádio de outros dispositivos sem fios pode interromper a ligação sem fios.
Certifique-se de que outros dispositivos sem fios nas proximidades não estão ligados.
Verifique se a comunicação foi estabelecida entre o computador e o ponto de acesso (ou router sem fios).
Se estiver disponível uma rede, verifique se a impressora se encontra na mesma sub-rede.
Verifique se o SSID (nome da rede) contém caracteres não ASCII. A impressora não consegue apresentar caracteres não ASCII.
Aguarde alguns minutos após aplicar as definições de rede. É possível que demore algum tempo até reflectir as definições.