EL

# Αντιμετώπιση προβλημάτων

## Δεν είναι δυνατή η σύνδεση του εκτυπωτή στο δίκτυο

Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο στον εκτυπωτή και την ηλεκτρική πρίζα.
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB είναι συνδεδεμένο στον εκτυπωτή και τον υπολογιστή.

## Δεν είναι δυνατή η εύρεση του εκτυπωτή στο δίκτυο

Το τείχος προστασίας ή το λογισμικό anti-spyware ενδέχεται να αποκλείσει το EpsonNet Setup. Δημιουργήστε μια εξαίρεση για το EpsonNet προκειμένου να του επιτρέψετε να ολοκληρώσει τις ρυθμίσεις παραμέτρων δικτύου.
Εάν έχουν ρυθμιστεί περιορισμοί πρόσβασης στο σημείο πρόσβασης (ή τον ασύρματο δρομολογητή), καταχωρήστε τη διεύθυνση Media Access Control (MAC) του εκτυπωτή ή τη διεύθυνση IP στο σημείο πρόσβασης. Ελέγξτε τη διεύθυνση MAC στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή ή το φύλλο κατάστασης δικτύου.
Εάν είναι διαθέσιμο ένα δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής βρίσκεται στο ίδιο δευτερεύον δίκτυο.

## Δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τη χρήση ασύρματου LAN

Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
Βεβαιωθείτε ότι το σημείο πρόσβασης (ή ο ασύρματος δρομολογητής) είναι ενεργοποιημένος.
Βεβαιωθείτε ότι το SSID (Όνομα δικτύου) που χρησιμοποιείται στο σημείο πρόσβασης είναι επιλεγμένο ή έχει καταχωρηθεί σωστά.
Ισχύει διαχωρισμός πεζών -κεφαλαίων για το κλειδί WEP ή τη φράση πρόσβασης WPA. Βεβαιωθείτε ότι το κλειδί WEP ή η φράση πρόσβασης WPA έχουν καταχωρηθεί σωστά.
Μετακινήστε τον εκτυπωτή πιο κοντά στο σημείο πρόσβασης ή προσαρμόστε την εξωτερική κεραία του σημείου πρόσβασης.
Η παρεμβολή ραδιοκυμάτων από άλλες ασύρματες συσκευές ενδέχεται να διακόψουν την ασύρματη σύνδεση.
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άλλες ενεργοποιημένες ασύρματες συσκευές κοντά σε αυτό το σημείο.
Βεβαιωθείτε ότι έχει δημιουργηθεί επικοινωνία ανάμεσα στον υπολογιστή και το σημείο πρόσβασης (ή τον ασύρματο δρομολογητή).
Εάν είναι διαθέσιμο ένα δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής βρίσκεται στο ίδιο δευτερεύον δίκτυο.
Βεβαιωθείτε ότι το SSID (όνομα δικτύου) περιέχει χαρακτήρες που δεν είναι ASCII. Ο εκτυπωτής δεν μπορεί να προβάλλει χαρακτήρες που δεν είναι ASCII.
Περιμένετε μερικά λεπτά μετά την εφαρμογή των ρυθμίσεων δικτύου. Η εμφάνιση των ρυθμίσεων ενδέχεται να καθυστερήσει λίγο.