CS

# Odstraňování problémů

## Nelze připojit tiskárnu k síti

Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá.
Zkontrolujte, zda je napájecí kabel připojen k tiskárně a k elektrické zásuvce.
Zkontrolujte, zda je kabel USB připojen k tiskárně a k počítači.

## Nelze najít tiskárnu na síti

Brána firewall nebo software proti spywaru pravděpodobně blokuje nástroj EpsonNet Setup. Vytvořte výjimku, aby mohl nástroj EpsonNet Setup provádět konfigurace sítě.
Pokud jsou na přístupovém bodu (nebo bezdrátovém směrovači) nastavena omezení přístupu, zaregistrujte adresu MAC nebo adresu IP tiskárny u přístupového bodu. Zkontrolujte adresu MAC na ovládacím panelu tiskárny nebo na síťovém stavovém listu.
Pokud je síť dostupná, zkontrolujte, zda se tiskárna nachází ve stejné podsíti.

## Nelze komunikovat pomocí bezdrátové místní sítě LAN

Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá.
Zkontrolujte, zda je přístupový bod (nebo bezdrátový směrovač) zapnutý.
Zkontrolujte, zda je SSID (síťový název) použitý na přístupovém bodu vybrán nebo zadán správně.
V klíči WEP nebo heslu WPA se rozpoznávají velká a malá písmena. Zkontrolujte, zda je správně zadán klíč WEP nebo heslo WPA.
Přemístěte tiskárnu blíže přístupovému bodu nebo upravte nastavení externí antény přístupového bodu.
Bezdrátová komunikace může být rušena rádiovými vlnami z jiných bezdrátových zařízení.
Zkontrolujte, zda nejsou v okolí zapnutá jiná bezdrátová zařízení.
Zkontrolujte, zda je navázána komunikace mezi počítačem a přístupovým bodem (nebo bezdrátovým směrovačem).
Pokud je síť dostupná, zkontrolujte, zda se tiskárna nachází ve stejné podsíti.
Zkontrolujte, zda SSID (síťový název) obsahuje jiné znaky, než ASCII. Tato tiskárna nezobrazuje jiné znaky, než ASCII.
Po použití síťových nastavení několik minut počkejte. Nová nastavení se mohou projevit až po chvíli.