SV

# Felsökning

## Skrivaren kan inte anslutas till nätverket

Kontrollera att skrivaren är på.
Kontrollera att nätsladden är ansluten till skrivaren och ett eluttag.
Kontrollera att USB-kabeln är ansluten till skrivaren och datorn.

## Skrivaren kan inte hittas i nätverket

Brandväggs- eller antispionprogram kan blockera EpsonNet Setup. Skapa ett undantag för EpsonNet Setup så att programmet kan konfigurera nätverket.
Om åtkomstbegränsningar har angetts för åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern), ska du registrera skrivarens MAC- (Media Access Control) eller IP-adress på åtkomstpunkten. Du kan kontrollera MAC-adressen på skrivarens kontrollpanel eller sidan för nätverksstatus.
Kontrollera att skrivaren är i samma undernät om ett nätverk är tillgängligt.

## Det går inte att kommunicera via ett trådlöst nätverk

Kontrollera att skrivaren är på.
Kontrollera att åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern) är på.
Kontrollera att rätt SSID (nätverksnamn) har valts eller angetts för åtkomstpunkten.
WEP-nyckeln och WPA-lösenordet är skiftlägeskänsligt. Kontrollera att rätt WEP-nyckel eller WPA-lösenord har angetts.
Flytta skrivaren närmare åtkomstpunkten eller justera åtkomstpunktens externa antenn.
Radiostörningar från andra trådlösa enheter kan bryta den trådlösa kommunikationen.
Kontrollera att andra trådlösa enheter i närheten är avstängda.
Kontrollera att kommunikation har upprättats mellan datorn och åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern).
Kontrollera att skrivaren är i samma undernät om ett nätverk är tillgängligt.
Kontrollera att SSID (nätverksnamnet) inte innehåller andra tecken än ASCII. Skrivaren kan bara visa ASCII-tecken.
Vänta några minuter efter det att nätverksinställningarna har verkställts. Det kan ta en stund innan inställningarna aktiveras.