# Trikčių šalinimas

## Nepavyksta rasti gaminio

Įsitikinkite, ar gaminys ir prieigos taškas (arba belaidis maršrutizatorius) yra įjungti.
Jei gaminį naudojate eterneto tinkle, įsitikinkite, ar gaminys LAN kabeliu yra tinkamai prijungtas prie šakotuvo.
Jei prieigos taške (arba belaidžiame maršrutizatoriuje) nustatyti prieigos apribojimai, prieigos taške užregistruokite gaminio MAC arba IP adresą. Patikrinkite MAC adresą gaminio valdymo skydelyje arba tinklo būsenos lape.
Jei įjungta prieigos taško (arba belaidžio maršrutizatoriaus) privatumo skyriklio ypatybė, ją išjunkite. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. prieigos taško (arba belaidžio maršrutizatoriaus) vadovą.
Patikrinkite, ar teisingas IP adresas. Būtina pašalinti persidengimą su kitais adresais ir neturi būti galimybės prijungti gaminį prie kito tinklo segmento.

## Nepavyksta prijungti gaminio prie tinklo

Patikrinkite, ar tarp kompiuterio ir prieigos taško (arba belaidžio maršrutizatoriaus) užmegztas ryšys.
Patikrinkite, ar prieigos taške naudojamas SSID (tinklo pavadinimas) yra pasirinktas arba tinkamai įvestas. Negalite naudoti ne ASCII ženklų.
Slaptažodyje gali būti didžiųjų ir mažųjų raidžių. Patikrinkite, ar slaptažodis įvestas tinkamai.
Perkelkite gaminį arčiau prieigos taško arba sureguliuokite prieigos taško išorinę anteną.
Kitų belaidžių prietaisų skleidžiamos radijo bangos gali trikdyti belaidį ryšį. Patikrinkite, ar neįjungti kiti netoliese esantys belaidžiai prietaisai.