Jei gaminio nepavyko atpažinti, pamėginkite vieną iš šių veiksmų.

## Patikrinkite gaminio maitinimą.

Įsitikinkite, kad spausdintuvas yra įjungtas.
Įsitikinkite, kad maitinimo laidas yra patikimai įkištas į elektros lizdą.
Įsitikinkite, ar įjungtas lizdas.

### Jeigu spausdintuvas yra išjungtas:

Įjunkite gaminį, paskui spustelėkite [Atgal].

### Jei gaminys įjungtas, tačiau jo atpažinti nepavyko:

Pereikite prie kito veiksmo.

## patikrinkite ryšį tarp gaminio ir kompiuterio.

Įsitikinkite, kad USB kabelis yra patikimai sujungtas su spausdintuvu ir jūsų kompiuteriu, ir patikrinkite, ar USB kabelis nėra pažeistas ir ar jis nėra netinkamai perlenktas.
Tvarkyklės įdiegimo metu spausdintuvas nebus atpažintas, jei bus sujungtas su spausdintuvo jungikliu arba spausdintuvo buferiu. Šiuo atveju pamėginkite USB kabeliu tiesiogiai sujungti spausdintuvą su savo kompiuteriu.
Jei sujungiate spausdintuvą su savo kompiuteriu per USB šakotuvą, junkite spausdintuvą prie pirmojo lygio (angl. „first-tier“) šakotuvo iš jūsų kompiuterio. Jei spausdintuvo tvarkyklė vis tiek nėra atpažįstama jūsų kompiuteryje, pamėginkite sujungti spausdintuvą su savo kompiuteriu tiesiogiai – be USB šakotuvo.
Jei sujungiate spausdintuvą su savo kompiuteriu per USB šakotuvą, įsitikinkite, kad jūsų kompiuteris atpažino USB šakotuvo įtaisą.

### Patikrinę ryšį tarp gaminio ir kompiuterio, spustelėkite [Atgal].