Kui toodet ei tuvastata, proovige järgmist.

## Kontrollige toote toidet.

Veenduge, et printer on sisse lülitatud.
Veenduge, et toitejuhe on kindlalt ühendatud elektrivõrguga.
Veenduge, et pistikupesas oleks vool.

### Kui printer on välja lülitatud:

Lülitage toode sisse ja klõpsake [Tagasi].

### Kui toode on sisse lülitatud, kuid seda ei tuvastata.

jätkake järgmise punktiga.

## Kontrollige ühendust toote ja arvuti vahel.

Veenduge, et USB-kaabel on kindlalt ühendatud printeri ja teie arvutiga ning kontrollige, et USB-kaabel ei oleks kahjustatud ega liiga kokku keritud.
Printerit ei tuvastata draiveri installimise ajal, kui see on ühendatud printeri lülitiga või puhveriga. Sel juhul proovige printer ühendada otse arvutiga USB-kaabli abil.
Kui te ühendate printeri arvutiga USB-jaoturi abil, ühendage printer oma arvuti esimese astme jaoturisse. Kui arvuti ei tuvasta ikkagi printeri draiverit, proovige ühendada printer otse oma arvutiga, ilma USB-jaoturita.
Kui te ühendate printeri arvutiga USB-jaoturi abil, veenduge, et arvuti tuvastab USB-jaoturi seadme.

### Kui te kontrollite ühendust toote ja arvuti vahel, klõpsake [Tagasi].