# Řešení problémů

## Přístroj nelze najít

Zkontrolujte, zda je zapnutý přístroj a přístupový bod (nebo bezdrátový směrovač).
Používáte-li přístroj v ethernetové síti, zkontrolujte, zda je přístroj správně připojen k rozbočovači kabelem místní sítě LAN.
Pokud jsou na přístupovém bodu (nebo bezdrátovém směrovači) nastavena omezení přístupu, zaregistrujte v přístupovém bodu adresu MAC nebo IP přístroje. Adresu MAC najdete na ovládacím panelu přístroje nebo stavovém listu sítě.
Pokud je zapnutá funkce Privacy Separator přístupového bodu (nebo bezdrátového směrovače), vypněte ji. Další podrobnosti viz příručka k přístupovému bodu (nebo bezdrátovému směrovači).
Zkontrolujte správnost adresy IP. Nesmí se překrývat s ostatními adresami a přístroj nelze připojovat k různým síťovým segmentům.

## Přístroj nelze připojit k síti

Zkontrolujte, zda byla navázána komunikace mezi počítačem a přístupovým bodem (nebo bezdrátovým směrovačem).
Zkontrolujte, zda je správně vybrán nebo zadán SSID (síťový název) použitý v přístupovém bodu. Nesmí obsahovat znaky jiné než ASCII.
Heslo rozlišuje velká a malá písmena. Zkontrolujte, zda je heslo zadáno správně.
Přesuňte přístroj blíže k přístupovému bodu nebo upravte externí anténu přístupového bodu.
Bezdrátové spojení může být rušeno rádiovým vlněním z jiných bezdrátových zařízení. Zkontrolujte, zda nejsou v blízkém okolí zapnutá jiná bezdrátová zařízení.