Petunjuk Lanjut > Penyelesaian Masalah > Kertas Tidak Disalurkan Dengan Benar

# Kertas Tidak Disalurkan Dengan Benar

- Pemeriksaan 1: Pastikan hal-hal berikut ini saat Anda memasukkan kertas.

  - Saat memasukkan dua lembar kertas atau lebih, sejajarkan tepi lembaran sebelum dimasukkan.

  - Saat memasukkan dua lembar kertas atau lebih, pastikan bahwa tumpukan kertas tidak melampaui batas masukan kertas yang didukung.

    Bagaimanapun juga, penyaluran kertas secara benar mungkin tidak bisa diterapkan pada kapasitas maksimum ini, tergantung pada tipe kertas atau kondisi lingkungan (suhu dan kelembapan yang terlalu tinggi atau terlalu rendah). Dalam hal tersebut, kurangi lembaran kertas yang telah dimuatkan sekaligus hingga kurang dari setengah batas muatan maksimal penyangga kertas.

  - Selalu masukkan kertas dalam posisi potret, apapun orientasi pencetakannya.

  - Saat memasukkan kertas, masukkan kertas dengan sisi cetak menghadap ke ATAS. Sejajarkan tumpukan kertas berlawanan dengan sisi kanan Tatakan Belakang dan geser Pemandu Kertas sehingga hanya menyentuh sisi kiri tumpukan.

    Memasukkan Kertas

- Pemeriksaan 2: Periksa apakah kertas yang sedang digunakan untuk pencetakan terlalu tebal atau menggulung.

  Memasukkan Kertas

- Pemeriksaan 3: Pastikan hal-hal berikut ini saat Anda memasukkan amplop.

  - Saat mencetak pada amplop, baca Memasukkan Kertas, dan siapkan amplop terlebih dahulu sebelum pencetakan.
    Setelah menyiapkan amplop, masukkan dalam orientasi potret. Apabila amplop diletakkan dalam orientasi pemandangan (landscape), amplop tidak akan disalurkan dengan benar.

  - Setel Tuas Ketebalan Kertas ke kanan.
    Memasukkan Kertas

- Pemeriksaan 4: Buang semua benda asing dari Tatakan Belakang.

- Pemeriksaan 5: Matikan pencetak, buka Penutup Depan, dan buanglah benda-benda asing.

  Hati-hati jangan sampai menyentuh komponen di dalam pencetak.

- Pemeriksaan 6: Bersihkan Penggulung Penyaluran Kertas.

  Perawatan Rutin

  catatan

  - Membersihkan Penggulung Penyaluran Kertas akan membuat penggulung menjadi aus, jadi lakukan prosedur ini hanya bila diperlukan.

Halaman atas