الدليل المتقدم > استكشاف الأخطاء وإصلاحها > وميض مصباح [Alarm] (تنبيه) باللون البرتقالي

# وميض مصباح [Alarm] (تنبيه) باللون البرتقالي

في حالة حدوث خطأ في الطابعة، يومض مصباح [Alarm] (تنبيه) باللون البرتقالي كما هو موضح أدناه. يُشير عدد الومضات إلى نوع الخطأ الذي حدث. قم بعد الومضات واتخذ الإجراء المناسب لتصحيح الخطأ.

(أ) لاحظ عدد الومضات

(ب) يومض بشكل متكرر

عدد الومضات/السبب | الإجراء
--- | ---
ومضتان: تشير إلى نفاد الورق من الطابعة. /عدم تغذية الورق. | قم بإعادة تحميل الورق في الدرج الخلفي ثم اضغط على الزر [RESUME/CANCEL] (استئناف/إلغاء).
ثلاث ومضات: تشير إلى انحشار الورق. | قد يكون الورق محشورًا. قم بإزالة الورق المحشور، وإعادة تحميل الورق بطريقة صحيحة في الطابعة، ثم اضغط على الزر [RESUME/CANCEL] (استئناف/إلغاء). انحشار الورق
أربع ومضات: تشير إلى نفاد الحبر. | نفد الحبر. قم باستبدال خرطوشة الحبر، ثم أغلق وحدة المسح (غطاء الطابعة). إذا كنت تقوم بالطباعة وتريد المتابعة، اضغط الزر [RESUME/CANCEL] (استئناف/إلغاء)لمدة 5 ثوانٍ على الأقل على أن يكون قد تم تركيب خرطوشة الحبر. عند ذلك يمكن متابعة الطباعة في حالة نفاد الحبر.

سيتم تعطيل الوظيفة المستخدمة لتحديد مستوى الحبر المتبقي.

قم باستبدال خرطوشة الحبر الفارغة بعد انتهاء عملية الطباعة مباشرةً. إذا استمرت الطباعة في حالة نفاد الحبر، لن تكون جودة الطباعة الناتجة مُرضية.

خمس ومضات: تشير إلى تعذر التعرف على خرطوشة ‏FINE‏. | لم يتم تركيب خرطوشة ‏FINE‏ بطريقة صحيحة أو أنها لا تتوافق مع هذه الطابعة. افتح الغطاء الأمامي وقم بتركيب خرطوشة FINE بطريقة صحيحة أو قم بتركيب الخرطوشة المتوافقة مع هذه الطابعة. إذا لم يتم حل المشكلة، فقد تكون خرطوشة FINE معطلة. وفي هذه الحالة، اتصل بوكيل الصيانة لدى Canon.
سبع ومضات: تشير إلى عدم تركيب خرطوشة FINE في الموضع الصحيح. | تأكد من تركيب كل خرطوشة من خراطيش ‏FINE‏ في الموضع الصحيح. الصيانة الدورية
ثماني ومضات: تشير إلى أن وحدة امتصاص الحبر ممتلئة تقريبًا. | وحدة امتصاص الحبر أوشكت على الامتلاء. تحتوي الطابعة على وحدة مدمجة لامتصاص الحبر وذلك للمحافظة على الحبر المُستخدم أثناء تنظيف رأس الطباعة. اضغط على الزر [RESUME/CANCEL] (استئناف/إلغاء) لإلغاء الخطأ حتى يمكنك متابعة الطباعة. اتصل بوكيل الصيانة لدى Canon قبل امتلاء وحدة امتصاص الحبر تمامًا. (ستحتاج إلى استبدال جزء معين من الطابعة).
أربعة عشر ومضة: تشير إلى تعذر التعرف على خرطوشة ‏FINE‏. | خرطوشة FINE غير متوافقة مع هذه الطابعة. قم بتركيب خرطوشة ‏FINE‏ المناسبة. الصيانة الدورية
خمسة عشر ومضة: تشير إلى تعذر التعرف على خرطوشة ‏FINE‏. | لم يتم تركيب خرطوشة ‏FINE‏ بطريقة صحيحة أو أنها لا تتوافق مع هذه الطابعة. قم بتركيب خرطوشة ‏FINE‏ المناسبة. الصيانة الدورية
ستة عشر ومضة: تشير إلى تعذر التحقق من مستوى الحبر. | من المحتمل أن يكون الحبر قد نفد. سيتم تعطيل الوظيفة المستخدمة لتحديد مستوى الحبر المتبقي نظرًا لأنه لا يمكن تحديد مستوى الحبر بصورة صحيحة. إذا كنت تريد متابعة الطباعة بدون هذه الوظيفة، اضغط الزر [RESUME/CANCEL] (استئناف/إلغاء) الموجود على الطابعة لمدة 5 ثوانٍ على الأقل.

توصين شركة Canon باستخدام الخراطيش الأصلية الجديدة من إنتاجها للحصول على أقصى درجات الجودة.

الرجاء العلم بأن شركة Canon لا تعتبر مسئولة عن أي قصور في الأداء أو أية مشكلات تنتج عن متابعة الطباعة في حالة نفاد الحبر.

أعلى الصفحة