Petunjuk Lanjut > Penyelesaian Masalah > Hasil Cetakan Tidak Memuaskan > Tidak Ada Hasil Cetakan/Hasil Cetakan Buram/Warnanya Salah/Goresan Putih

# Tidak Ada Hasil Cetakan/Hasil Cetakan Buram/Warnanya Salah/Goresan Putih

- Pemeriksaan 1: Apakah Anda telah memastikan setelan kertas dan kualitas cetakan?

  Hasil Cetakan Tidak Memuaskan

- Pemeriksaan 2: Apakah Kartrij FINE telah dipasang dengan benar?

  Keluarkan Kartrij FINE, kemudian pasang kembali. Hasil cetakan bisa meningkat dengan memasang ulang Kartrij FINE.

  Juga, periksa bahwa selotip pelindung (A) telah dilepas.

- Pemeriksaan 3: Cetak Pola Pemeriksaan Mulut Semprot dan lakukan operasi pemeliharaan yang diperlukan seperti Pembersihan Kepala Cetak.

  Cetak Pola Pemeriksaan Mulut Semprot untuk menentukan apakah tinta telah dikeluarkan dengan benar dari mulut semprot kepala cetak.

  Baca Pemeliharaan Rutin untuk pencetakan Pola Mulut Semprot, Pembersihan Kepala Cetak, dan Pembersihan Kepala Cetak Tingkat Dalam.

  - Apabila Pola Pemeriksaan Mulut Semprot tidak dicetak dengan benar:

    Setelah melakukan Pembersihan Kepala Cetak, cetak Pola Pemeriksaan Mulut Semprot dan periksalah polanya.

  - Apabila masalah belum teratasi bahkan setelah melakukan Pembersihan Kepala Cetak dua kali:

    Lakukan Pembersihan Kepala Cetak Tingkat Dalam.

    Apabila masalah belum teratasi bahkan setelah melakukan Pembersihan Kepala Cetak Tingkat Dalam, coba ulangi lagi.

  - Apabila masalah belum teratasi bahkan setelah melakukan Pembersihan Kepala Cetak Tingkat Dalam dua kali:

    Tinta mungkin telah habis. Ganti Kartrij FINE.

- Pemeriksaan 4: Ketika Kartrij FINE kehabisan tinta, gantilah dengan yang baru.

- Pemeriksaan 5: Ketika menggunakan kertas dengan satu permukaan cetak, pastikan bahwa kertas telah dimasukkan dengan sisi cetak menghadap ke atas.

  Pencetakan pada sisi yang salah pada kertas tipe tersebut dapat menyebabkan cetakan yang tidak jelas atau cetakan dengan kualitas yang menurun.

  Baca buku petunjuk instruksi yang disertakan bersama kertas untuk informasi terperinci mengenai sisi cetak.

- Pemeriksaan 6: Mengubah setelan Tuas Ketebalan Kertas.

  Atur posisi Tuas Ketebalan Kertas berdasarkan tipe kertas yang digunakan untuk mencetak.

  Baca Memasukkan Kertas.

  Tergantung pada isi pencetakan, permukaan cetak bisa tergores atau tepi kertas tercoreng bahkan untuk tipe kertas yang memerlukan pengesetan tuas ke kiri. Dalam hal ini, set Tuas Ketebalan Kertas ke kanan.

  * Set ulang Tuas Ketebalan Kertas ke kiri setelah Anda selesai mencetak. Apabila tuas tidak dikembalikan ke kiri, bagian dalam pencetak lebih mudah kotor karena celah yang lebih lebar antara kepala cetak dengan kertas yang dimasukkan. Hal tersebut juga akan mengurangi kualitas cetakan.

  catatan

  - Apabila pojok atau tepi kertas tercoreng, cobalah mencetak dengan Tuas Ketebalan Kertas diset ke kanan.

Halaman atas