高级指南 > 故障排除 > 警告指示灯闪烁橙色

# 警告指示灯闪烁橙色

打印机出现故障时，警告指示灯以如下所示的方式闪烁橙色。 闪烁次数表示所出现的故障类型。 计算闪烁次数并采取适当措施纠正错误。

(A) 注意闪烁次数

(B) 重复闪烁

闪烁次数/原因 | 解决方法
--- | ---
闪烁两次： 打印机缺纸。/没有送入纸张。 | 在后端托盘中重新装入纸张，并按恢复/取消按钮。
闪烁三次： 卡纸。 | 可能发生了卡纸。取出卡纸，在打印机中重新正确地装入纸张，然后按恢复/取消按钮。 卡纸
闪烁四次： 墨水已用完。 | 墨水已用完。 请更换墨盒，然后关闭机盖。 如果打印正在进行并希望继续打印，请在不取出墨盒的情况下按 [RESUME/CANCEL] (恢复/取消) 按钮至少 5 秒。 然后可以在墨水用完的情况下继续打印。 剩余墨水量检测功能将被禁用。 打印完成后请立即更换空墨盒。 打印完成后请立即更换空墨盒。如果在墨水用完的情况下继续打印，打印结果的质量不会令人满意。
闪烁五次： 无法识别墨盒(FINE Cartridge)。 | 墨盒(FINE Cartridge)可能未正确安装，或其与本打印机不兼容。 打开前盖并正确安装墨盒(FINE Cartridge)，或安装与本打印机兼容的墨盒(FINE Cartridge)。 如果问题未解决，则可能是墨盒(FINE Cartridge)有缺陷。 在这种情况下，请联系Canon客户支持中心。
闪烁七次： 墨盒(FINE Cartridge)未安装在正确的位置。 | 确保每个墨盒(FINE Cartridge)都安装在正确的位置。 日常维护
闪烁八次： 墨水收集器将满。 | 墨水收集器将满。 打印机配有一个内置墨水收集器，用于收集打印头清洗时使用的墨水。 按恢复/取消按钮取消错误，以继续打印。 在墨水收集器完全装满之前，请联系Canon客户支持中心。 (将需要更换打印机的某个部件。)
闪烁十四次： 无法识别墨盒(FINE Cartridge)。 | 墨盒(FINE Cartridge)可能与本打印机不兼容。 安装合适的墨盒(FINE Cartridge)。 日常维护
闪烁十五次： 无法识别墨盒(FINE Cartridge)。 | 墨盒(FINE Cartridge)可能未正确安装，或其与本打印机不兼容。 安装合适的墨盒(FINE Cartridge)。 日常维护
闪烁十六次： 无法检测墨水量。 | 墨水可能已用完。 因为无法正确检测墨水量，剩余墨水量检测功能将被禁用。 如果希望在不使用该功能的情况下继续打印，请按 [RESUME/CANCEL] (恢复/取消) 按钮至少 5 秒。 为获得最佳质量，Canon 建议使用新的原装 Canon 墨盒。 请注意，对于因在墨水用完的情况下继续打印而导致的故障或问题，Canon 将不承担任何责任。

页首