Bővített felhasználói kézikönyv Hibaelhárítás

Tartalom > Papír betöltése > Papír betöltése > Papír betöltése

### Papír betöltése

Fontos Ha a próbanyomtatáshoz a normál papírt kicsi, például 4 x 6 hüvelyk / 10 x 15 cm; 4 x 8 hüvelyk / 101,6 x 203,2 mm; 5 x 7 hüvelyk / 13 x 18 cm vagy 2,16 x 3,58 hüvelyk / 55,0 x 91,0 mm (kártya) méretűre vágja, az papírelakadást okozhat.

A papírt mindig álló tájolással (a rövidebb oldalával előre) helyezze a készülékbe (A). Ha a papírt fekvő tájolással (B) tölti be, az papírelakadást okozhat.

Kétoldalas nyomtatás esetén ellenőrizze, hogy nem egyenetlen-e a felület a papírkiadás területén (az asztalon stb.), és hogy nem került-e por vagy festék erre a felületre. Ha egyenetlen a felület ezen a részen, vagy por és festék került ide, az negatív hatással lehet a nyomtatás eredményére és a nyomtatóra.

Megjegyzés Fényképek nyomtatásához Canon fotópapír használata ajánlott. Az eredeti Canon papírokról további részleteket A használható hordozók című részben talál. Általános fénymásolópapír is használható. A papír mindkét oldalára történő nyomtatás esetén a Canon [Super White Paper <SW-201>/Szuperfehér papír <SW-201>] használata ajánlott.

A nyomtatóban használható papír méretéről és súlyáról további részleteket A használható hordozók című részben talál.

1. Simítsa ki a papír négy sarkát a betöltés előtt.

Megjegyzés Igazítsa össze a papírok éleit betöltés előtt. Az élek összeigazítása nélküli betöltés a papír elakadását okozhatja. Ha a papír meghajlott, óvatosan hajlítsa a papír hajlott végeit az ellenkező irányba, amíg a papír teljesen egyenessé nem válik.

A felpöndörödött papír kisimításával kapcsolatos részleteket a Bővített felhasználói kézikönyv című, képernyőn megjelenő kézikönyv „Hibaelhárítás” című része tartalmazza.

1. Készüljön fel a papír betöltésére.

(1) Nyissa ki a papírtámasztót.

(2) Állítsa be a papírvastagsági kar helyzetét.

Ez a kar beállítja a nyomtatófej és a betöltött papír közötti távolságot a hordozótípusnak megfelelően.

Ha normál papírra nyomtat, állítsa a kart a bal oldali állásba.

Állítsa jobb oldalra, ha borítékra vagy pólosablonra nyomtat.

Megjegyzés Ha a papír szélei maszatosak, próbáljon úgy nyomtatni, hogy előtte átállítja a papírvastagsági kart jobb oldali állásra. Ez javíthat a nyomtatás minőségén. A nyomtatás befejeztével állítsa vissza a papírvastagsági kart a bal oldali állásba.

1. Tegyen be papírt.

(1) Igazítsa a papírköteget a hátsó tálca jobb oldalához (A), és töltse be a papírt úgy, hogy A NYOMTATÁSI FELÜLETE ÖN FELÉ NÉZZEN, és A FELSŐ SZÉLE ALUL LEGYEN.

Megjegyzés A papírt ne töltse a betöltési határjel (B) fölé.

(2) Csípje össze a papírvezetőt, és csúsztassa a papírköteg bal oldalához.

Ne csúsztassa túl erősen a papírvezetőt. Ez megakadályozhatja a lapok szabályszerű betöltését.

Megjegyzés Lehet, hogy a papír adagolása közben zaj hallható.

Megjegyzés A papír betöltése után A betöltött papír méretét és típusát a nyomtatóillesztő-program Lapméret (Page Size) (vagy Papírméret (Paper Size)) és Hordozótípus (Media Type) beállításánál adhatja meg. Lásd: Dokumentumok nyomtatása (Windows) vagy Dokumentumok nyomtatása (Macintosh).

A lap tetejére