Detaylı Kılavuz Sorun Giderme

İçerik > Düzenli Bakım > Baskı Soluklaştığında veya Renkler Yanlış Olduğunda

# Baskı Soluklaştığında veya Renkler Yanlış Olduğunda

Baskı bulanıklaştığında ya da renkler yanlış basıldığında yazıcı kafası püskürtme uçları (HASSAS Kartuşlar) büyük olasılıkla tıkanmıştır. Püskürtme ucu denetim desenini yazdırmak için aşağıdaki yordama uyun, yazıcı kafası püskürtme ucunun durumunu kontrol edin ve Yazıcı Kafasını temizleyin.

Yazdırılan düz çizgiler yanlış hizalanmışsa veya yazdırma sonuçları başka bir nedenden dolayı tatmin edici değilse, Yazıcı Kafasını hizalamak baskı kalitesini artırabilir.

Dikkat HASSAS Kartuşları yıkamayın veya silmeyin. Bu, HASSAS Kartuşlarda sorun oluşturabilir.

Not Bakım yapmadan önce HASSAS Kartuşun mürekkebinin bitmediğinden emin olun. Bkz. Mürekkep Durumunu Denetleme. HASSAS Kartuş düzgün şekilde takıldığından emin olun. Bkz. HASSAS Kartuşu Değiştirme. HASSAS Kartuşun altındaki turuncu koruyucu bandın çıkarıldığından emin olun.

Alarm lambası turuncu yanıp sönerse ekran el kitabındaki “Sorun Giderme” bölümüne başvurun: Detaylı Kılavuz.

Yazıcı sürücüsü ayarlarından baskı kalitesini artırmak baskı sonucunu iyileştirebilir.

Ayrıntılı bilgi için, ekran el kitabına bakın: Detaylı Kılavuz.

### Baskı Sonuçları Bulanık veya Düzensizse:

> Adım 1 Bkz. Püskürtme Ucu Denetim Desenini Yazdırma. Bkz. Püskürtme Ucu Denetim Desenini İnceleme. |  |
> Desen eksikse: | Yazıcı Kafasını temizledikten sonra püskürtme ucu denetim desenini yazdırın ve inceleyin.
> Adım 2 Bkz. Yazıcı Kafasını Temizleme. |
> Yazıcı Kafası Temizleme işlemi iki defa yapıldıktan sonra sorun çözülmezse: |  |
> Adım 3 Bkz. Yazıcı Kafası Yoğun Temizleme. |
> Yazıcı Kafası Yoğun Temizleme işlemi iki defa yapıldıktan sonra sorun çözülmezse: |  |
> Adım 4 Bkz. HASSAS Kartuşu Değiştirme. |  |

### Düz Çizgilerin Hizasız Olması Durumu Gibi Baskı Sonuçları Düzenli Değilse:

> Bkz. Yazıcı Kafası Hizalama. |  |

Sayfa başına dön