고급 가이드 > 컴퓨터에서 인쇄하기 > 다른 어플리케이션 소프트웨어로 인쇄하기 > 다양한 인쇄 방식 > 양면 인쇄

# 양면 인쇄

데이터를 용지의 양면에 인쇄하는 절차는 다음과 같습니다.

1. 프린터 드라이버 설정 창 열기

2. 양면 인쇄 설정

   페이지 설정 탭의 양면 인쇄 선택 상자를 선택합니다.

3. 레이아웃 선택

   페이지 레이아웃 목록에서 보통 크기 인쇄(또는 페이지 크기에 따라 인쇄, 배율 인쇄, 페이지 레이아웃 인쇄)를 선택합니다.

4. 제본할 면 지정

   프린터는 방향과 페이지 레이아웃 설정을 분석한 후 자동으로 최상의 제본 면을 선택합니다. 설정을 변경하려면 목록에서 다른 값을 선택합니다.

5. 여백 너비 설정

   필요에 따라 여백 지정...을 클릭하고 제본 여백의 너비를 설정한 다음 확인을 클릭합니다.

6. 설정 완료

   페이지 설정 탭에서 확인을 클릭합니다.

   인쇄를 실행할 때 문서가 용지의 한 면에만 인쇄됩니다. 한 면의 인쇄가 끝나면 메시지에 따라 용지를 정확히 설정하고 확인을 클릭합니다. 문서가 용지의 반대 면에 인쇄됩니다.

중요

- 양면 인쇄를 사용할 수 없는 경우:

  - 용지 종류 목록에서 보통 용지 이외의 다른 용지 종류를 선택한 경우.

  - 페이지 레이아웃 목록에서 포스터 인쇄를 선택한 경우.

- 페이지 레이아웃 목록에서 책자 인쇄를 선택한 경우, 양면 인쇄와 제본 면은 흐려지고 사용할 수 없게 됩니다.

참고

- 양면 인쇄 중에 경계면 없는 인쇄를 실행할 때 용지 종류 대화 상자가 나타나면 보통 용지를 선택합니다.

- 양면 인쇄 중에 용지의 뒷면이 얼룩지면 유지 관리 탭의 밑판 청소를 실행하십시오.

맨 위로