Bővített felhasználói kézikönyv Hibaelhárítás

Tartalom > Rendszeres karbantartás > Ha a nyomat halvány, vagy a színek nem megfelelően jelennek meg

# Ha a nyomat halvány, vagy a színek nem megfelelően jelennek meg

Ha a nyomatok homályosak vagy nem megfelelő minőségűek, ezt valószínűleg a nyomtatófejek (FINE patronok) fúvókáinak eltömődése okozza. Az alábbi eljárással nyomtassa ki a fúvókaellenőrző mintát, ellenőrizze a nyomtatófej fúvókáinak állapotát, majd tisztítsa meg a nyomtatófejet.

Ha a nyomaton az egyenes vonalak töredezettek, illetve a nyomtatás eredménye más szempontból nem kielégítő, a nyomtatófej helyzetének igazítása segíthet a nyomtatási minőség javításában.

Figyelem Ne öblítse le vagy törölje le a FINE patronokat. Ez a FINE patronok hibájához vezethet.

Megjegyzés A karbantartás megkezdése előtt Ellenőrizze, hogy a FINE patronból nem fogyott-e ki a tinta. Lásd: A tintaállapot ellenőrzése. Ellenőrizze, hogy a FINE patronok megfelelően vannak-e a készülékbe helyezve. Lásd: A FINE patron cseréje. Ellenőrizze, hogy a FINE patron alján található narancssárga védőszalag el van-e távolítva.

Ha az [Alarm] (Riasztás) lámpa narancssárgán villog, keresse meg a Bővített felhasználói kézikönyv című, képernyőn megjelenő kézikönyv „Hibaelhárítás” című részét.

Ha a nyomtatóillesztő-program beállításaiban növeli a nyomtatási minőséget, javulhat a nyomtatás eredménye.

A részleteket a képernyőn megjelenő kézikönyvben találhatja meg: Bővített felhasználói kézikönyv.

### Ha a nyomtatás eredménye elmosódott vagy egyenetlen:

> 1. lépés Lásd: Fúvókaellenőrző minta nyomtatása. Lásd: A fúvókaellenőrző minta kiértékelése. |  |
> Ha hiányzik a minta: | A fejtisztítás után nyomtassa ki és ellenőrizze a fúvókaellenőrző mintát.
> 2. lépés Lásd: A nyomtatófej tisztítása. |
> Ha a problémát a nyomtatófej kétszeri tisztítása sem oldja meg: |  |
> 3. lépés Lásd: A nyomtatófej fokozott tisztítása. |
> Ha a problémát a nyomtatófej kétszeri fokozott tisztítása sem oldja meg: |  |
> 4. lépés Lásd: A FINE patron cseréje. |  |

### Ha a nyomtatás eredménye egyenetlen, például töredezettek az egyenes vonalak:

> Lásd: A nyomtatófej igazítása. |  |

A lap tetejére