Podręcznik zaawansowany Rozwiązywanie problemów

Spis treści > Dodatek > Porady na temat korzystania z drukarki

# Porady na temat korzystania z drukarki

Ta sekcja zawiera porady związane z korzystaniem z drukarki i osiąganiem najwyższej jakości wydruków.

### Atrament jest używany do różnych celów.

### W jaki sposób atrament jest używany do celów innych niż drukowanie?

Atrament może być używany do celów innych niż drukowanie. Atrament jest używany nie tylko do drukowania, ale także do czyszczenia głowicy drukującej w celu zachowania najwyższej jakości wydruków.

Drukarkę wyposażono w funkcję automatycznego czyszczenia dysz, zapobiegającą ich zatykaniu. W ramach tej procedury z dysz wypompowywany jest atrament. Podczas czyszczenia zużywana jest niewielka ilość atramentu.

Ważne Atrament wypompowany z dysz, na przykład podczas czyszczenia głowicy drukującej, jest zbierany w pojemniku na zużyty atrament . W przypadku zapełnienia zbiornika atramentu konieczna jest jego wymiana. Nie jest możliwa własnoręczna wymiana zbiornika. W przypadku wyświetlenia odpowiedniego kodu błędu lub komunikatu należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu firmy Canon w pierwszym możliwym terminie.

Patrz sekcja „Rozwiązywanie problemów” podręcznika ekranowego: Podręcznik zaawansowany.

### Czy podczas drukowania w czerni i bieli zużywany jest atrament kolorowy?

Wykorzystanie kolorowego lub czarnego atramentu różni się w zależności od koloru obrazu oraz treści dokumentu. Atrament kolorowy może być używany nawet w przypadku drukowania w czerni i bieli. W związku z tym atrament kolorowy może być zużywany nawet w przypadku drukowania w czerni i bieli.

### Drukowanie na papierze specjalnym: Jak drukować z najwyższą jakością!?

### Porada!: Przed rozpoczęciem drukowania sprawdź stan drukarki!

#### Czy nie występują problemy z głowicą drukującą?

W przypadku zatkania dysz głowicy drukującej wydruki będą blade, a papier zostanie zmarnowany. Aby sprawdzić stan głowicy drukującej, wydrukuj test wzoru dysz głowicy drukującej.

Patrz Blade wydruki lub niepoprawne kolory.

#### Czy wnętrze drukarki nie zostało zabrudzone atramentem?

Po wydrukowaniu dużej liczby dokumentów lub wydrukowaniu zdjęć bez obramowań części drukarki, które wchodzą w kontakt z papierem, mogą być zabrudzone atramentem. Wyczyść wnętrze drukarki, korzystając z funkcji Czyszczenie przy użyciu płyty dolnej (Bottom Plate Cleaning).

Patrz podręcznik ekranowy: Podręcznik zaawansowany.

### Porada!: Sprawdź metody poprawnego ładowania papieru!

#### Czy papier został załadowany w odpowiedniej orientacji?

Aby załadować papier na tylną tacę, załaduj go stroną przeznaczoną do wydruku skierowaną do siebie.

#### Czy papier jest zwinięty?

Zwinięcie papieru może spowodować jego zacięcie. Wyprostuj zwinięty papier, a następnie załaduj go ponownie.

Patrz sekcja „Rozwiązywanie problemów” podręcznika ekranowego: Podręcznik zaawansowany.

### Porada!: Po załadowaniu papieru upewnij się, że wprowadzono odpowiednie ustawienia papieru!

Po załadowaniu papieru upewnij się, że wybrano odpowiedni papier w sekcji Typ nośnika (Media Type) sterownika drukarki. Jeśli nie wybrano odpowiedniego typu papieru, wyniki drukowania mogą nie być zadowalające.

Patrz Drukowanie.

Dostępne są różne rodzaje papieru: papier pokryty specjalnymi pokryciami, przeznaczony do drukowania zdjęć oraz papier przeznaczony do drukowania dokumentów. Opcja Typ nośnika (Media Type) sterownika drukarki zawiera różne ustawienia dla różnych typów papieru (zużycie atramentu, wyrzucanie atramentu, odległość od dyszy), zapewniające możliwość osiągnięcia najwyższej jakości wyników niezależnie od użytego papieru. Istnieje możliwość drukowania z różnymi ustawieniami opcjiTyp nośnika (Media Type), odpowiednimi dla różnych typów załadowanego papieru.

### Aby anulować drukowanie, naciśnij przycisk WZNÓW/ANULUJ!

### Porada!: W takich przypadkach nie naciskaj przycisku zasilania!

Naciśnięcie przycisku zasilania podczas drukowania powoduje zapisanie danych przesłanych z komputera w pamięci drukarki i może uniemożliwić drukowanie.

Aby anulować drukowanie, naciśnij przycisk WZNÓW/ANULUJ.

Uwaga Jeśli podczas drukowania z komputera naciśnięcie przycisku WZNÓW/ANULUJ nie powoduje anulowania drukowania, otwórz okno dialogowe właściwości drukarki i usuń niepotrzebne zadania wydruku w monitorze stanu drukarki (system Windows).

### Jak zawsze uzyskiwać optymalne wyniki?

Aby zapewnić najwyższą jakość wydruków, nie pozwalaj na zaschnięcie i zatkanie głowicy drukującej. Pamiętaj o poniższych zaleceniach, aby zawsze uzyskiwać najwyższą jakość wydruków.

#### Poniższa procedura umożliwia wyłączenie zasilania.

1 Naciśnij przycisk zasilania na drukarce, aby ją wyłączyć.

2 Upewnij się, że kontrolka włączonego zasilania jest zgaszona.

3 Wyjmij kabel zasilania z gniazdka lub przedłużacza.

Naciśnięcie przycisku zasilania powoduje automatyczne ukrycie dysz głowicy drukującej w celu zapobieżenia ich zaschnięciu. W przypadku wyjęcia kabla zasilania z gniazdka lub przedłużacza przed zgaśnięciem kontrolki włączonego zasilania głowica drukująca nie jest chowana, co może spowodować zaschnięcie lub zatkanie dysz.

Pamiętaj o postępowaniu zgodnie z tą procedurą przy wyłączaniu zasilania.

#### Drukuj regularnie!

Podobnie jak nieosłonięte końcówki flamastrów, które nie używane przez dłuższy czas wysychają i stają bezużyteczne, dysze głowicy drukującej blokowane są przez wyschnięty atrament.

Zaleca się drukowanie przynajmniej raz w miesiącu.

Uwaga W zależności od typu paieru, użycie na wydruku zakreślacza lub kontakt z wodą lub potem może spowodować zamazanie wydruku.

### Czy podczas przechowywania i transportu drukarki należy zachować szczególną ostrożność?

### Porada!: Drukarki nie należy przechowywać i przenosić w pozycji przechylonej!

Przechowywanie i transport drukarki w pozycji przechylonej może spowodować jej uszkodzenie lub wyciek atramentu.

Upewnij się, że drukarka nie jest przechowywana i przenoszona w pozycji przechylonej.

### Jedna z kontrolek drukarki miga: Co mam zrobić?

#### Kontrolka Alarm miga na pomarańczowo.

(A) Kontrolka Alarm miga

(B) Kontrolka Alarm jest wyłączona

(C) Kontrolka Alarm miga przez dłuższy czas

→Wystąpił błąd drukarki. Patrz sekcja „Rozwiązywanie problemów” podręcznika ekranowego: Podręcznik zaawansowany i rozwiąż problem.

#### Kontrolka włączonego zasilania i Alarm migają naprzemiennie (odpowiednio na zielono i pomarańczowo), jeden raz.

→Wystąpił błąd wymagający naprawy. Skontaktuj się z przedstawicielem serwisu firmy Canon.

### Nierównomierne kolory i zamazane wydruki.

### Porada!: Wydrukuj test wzoru dysz głowicy drukującej, aby upewnić się, czy dysze są zatkane.

Zatkanie głowic drukujących może spowodować nierównomierne rozłożenie kolorów i zamazanie wydruków.

W takim przypadku

Wydrukuj test wzoru dysz głowicy drukującej

Sprawdź wydrukowany test wzoru dysz, aby określić, czy głowice są zatkane.

Patrz Blade wydruki lub niepoprawne kolory.

Powrót do góry