Οδηγός λειτουργιών για προχωρημένους > Αντιμετώπιση προβλημάτων > Ο εκτυπωτής λειτουργεί αλλά δεν εξέρχεται μελάνη

# Ο εκτυπωτής λειτουργεί αλλά δεν εξέρχεται μελάνη

- Έλεγχος 1: Είναι τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης φραγμένα;

  Εκτυπώστε το μοτίβο ελέγχου ακροφυσίων για να καθορίσετε αν το μελάνι ψεκάζεται σωστά από τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης.

  Ανατρέξτε στην Τακτική συντήρηση (Routine Maintenance) για εκτύπωση του μοτίβου ελέγχου ακροφυσίων, καθαρισμό της κεφαλής εκτύπωσης και βαθύ καθαρισμό της κεφαλής εκτύπωσης.

  - Αν το μοτίβο ελέγχου ακροφυσίων δεν εκτυπώνεται σωστά:

    Αφού εκτελέσετε τον καθαρισμό της κεφαλής εκτύπωσης, εκτυπώστε το μοτίβο ελέγχου ακροφυσίων και εξετάστε το μοτίβο.

  - Αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί αφού πραγματοποιήσετε καθαρισμό της κεφαλής εκτύπωσης δυο φορές:

    Εκτελέστε τον βαθύ καθαρισμό της κεφαλής εκτύπωσης

    Αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με τον βαθύ καθαρισμό της κεφαλής εκτύπωσης, εκτελέστε τον ξανά.

  - Αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με τον επαναληπτικό καθαρισμό της κεφαλής εκτύπωσης:

    Ίσως έχει εξαντληθεί η μελάνη. Αντικαταστήστε το φυσίγγιο FINE.

- Έλεγχος 2: Έχει εγκατασταθεί σωστά το φυσίγγιο FINE;

  Αφαιρέστε το φυσίγγιο FINE και στη συνέχεια τοποθετήστε το ξανά. Το αποτέλεσμα εκτύπωσης μπορεί να βελτιωθεί με την επανατοποθέτηση του φυσιγγίου FINE.

  Επίσης, ελέγξτε ότι έχει αφαιρεθεί η προστατευτική ταινία (A).

- Έλεγχος 3: Όταν το φυσίγγιο FINE αδειάσει, πρέπει να αντικατασταθεί με καινούριο.

Μετάβαση στην αρχή της σελίδας