Guida Avanzata > Manutenzione > Esecuzione della manutenzione da un computer > Allineamento della posizione della testina di stampa

# Allineamento della posizione della testina di stampa

L'allineamento della testina di stampa consente di correggere le posizioni di installazione della testina di stampa e di migliorare i colori non chiaramente definiti e le linee irregolari.

Di seguito viene descritta la procedura per l'esecuzione dell'allineamento della testina di stampa.

## Allineamento della testina di stampa

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Fare clic su Allineamento testina di stampa (Print Head Alignment) sulla scheda Manutenzione (Maintenance)

   Viene visualizzato un messaggio.

3. Caricare la carta nella stampante

   Spostare la leva di regolazione spessore carta verso sinistra e caricare un foglio di carta comune in formato A4 o Letter nel vassoio posteriore.

4. Eseguire l'allineamento della testina

   Seguire le istruzioni indicate nel messaggio.
   Viene visualizzata la finestra di dialogo Allineamento testina di stampa (Print Head Alignment).

5. Controllare i motivi stampati

   Immettere i numeri dei motivi che presentano meno striature nelle caselle corrispondenti.
   Facendo clic sui motivi che presentano meno striature nella finestra di anteprima, i numeri nelle caselle corrispondenti verranno impostati automaticamente.

   Dopo aver immesso tutti i valori necessari, fare clic su OK.

   Nota

   - Se dopo aver verificato i risultati di stampa non si è in grado di stabilire qual è il motivo che presenta meno striature, consultare il manuale della stampante.

Inizio pagina