Guía avanzada > Mantenimiento > Mantenimiento desde un equipo > Prueba de los inyectores del cabezal de impresión

# Prueba de los inyectores del cabezal de impresión

La función Prueba de los inyectores (Nozzle Check) sirve para comprobar si los cabezales de impresión funcionan correctamente al imprimir un patrón de prueba de los inyectores. Imprima el patrón si los caracteres pierden intensidad o no se imprime un color determinado.

El procedimiento que debe seguirse para imprimir un patrón de prueba de los inyectores es el siguiente:

## Prueba de los inyectores (Nozzle Check)

1. Abra la ventana de configuración del controlador de impresora.

2. En la ficha Mantenimiento (Maintenance), haga clic en Prueba de los inyectores (Nozzle Check).

   Se abrirá el cuadro de diálogo Prueba de los inyectores (Nozzle Check).
   Para mostrar una lista de elementos que debería revisar antes de imprimir el patrón de prueba, haga clic en Elementos iniciales de revisión (Initial Check Items).

3. Cargue papel en la impresora.

   Mueva la palanca de grosor de papel hacia la izquierda y cargue una hoja de papel normal de tamaño A4 o Carta (Letter) en la bandeja posterior.

4. Imprima un patrón de prueba de los inyectores.

   Asegúrese de que la impresora esté encendida y, a continuación, haga clic en Imprimir patrón de prueba (Print Check Pattern).
   Se imprimirá el patrón de prueba de los inyectores.

   Haga clic en Aceptar (OK) cuando aparezca el mensaje de confirmación.
   Se abrirá el cuadro de diálogo Comprobación de patrones (Pattern Check).

5. Compruebe los resultados de impresión.

   Compruebe los resultados de la impresión. Haga clic en Salir (Exit) si el resultado es normal.
   Si el resultado de la impresión está borroso o hay zonas que no se han impreso, haga clic en Limpieza (Cleaning) para limpiar el cabezal de impresión.

## Tema relacionado

Limpieza de los cabezales de impresión

Principio de página