Průvodce pro pokročilé uživatele Odstraňování problémů

Obsah > Běžná údržba > Nejasný tisk nebo tisk nesprávných barev

# Nejasný tisk nebo tisk nesprávných barev

Pokud jsou výtisky rozmazané nebo nejsou vytištěné správně, jsou pravděpodobně zanesené trysky tiskové hlavy (kazety FINE). Následujícím postupem vytiskněte testovací vzorek trysek, zkontrolujte stav trysek tiskové hlavy a pak tiskovou hlavu vyčistěte.

Pokud jsou vytištěné rovné čáry nevyrovnané nebo je výsledek tisku jinak neuspokojivý, lze kvalitu tisku někdy zlepšit nastavením tiskové hlavy.

Upozornění Kazety FINE neoplachujte ani neotírejte. Může to způsobit řadu potíží s kazetami FINE.

Poznámka Před provedením údržby Ujistěte se, že v kazetě FINE nedochází inkoust. Viz část Kontrola stavu inkoustu. Ujistěte se, že jsou kazety FINE správně nainstalovány. Viz část Výměna kazety FINE. Zkontrolujte, zda je ze spodní strany kazety FINE odstraněna oranžová ochranná páska.

Pokud kontrolka [Alarm] svítí nebo bliká oranžově, vyhledejte informace v části "Odstraňování problémů" v příručce online: Průvodce pro pokročilé uživatele.

Výsledek tisku se může zlepšit, pokud v ovladači tiskárny zvýšíte nastavení kvality tisku.

Podrobné informace naleznete v příručce online: Průvodce pro pokročilé uživatele.

### Pokud jsou výtisky rozmazané nebo nerovnoměrné:

> Krok 1 Viz část Tisk testovacího vzorku trysek. Viz část Kontrola testovacího vzorku trysek. |  |
> Pokud se vzorek nevytiskne: | Po vyčištění tiskové hlavy vytiskněte a prohlédněte testovací vzorek trysek.
> Krok 2 Viz část Čištění tiskové hlavy. |
> Jestliže ani po druhém čištění tiskové hlavy nedojde k odstranění potíží: |  |
> Krok 3 Viz část Hloubkové čištění tiskové hlavy. |
> Jestliže problém není vyřešen ani po druhém hloubkovém čištění tiskové hlavy: |  |
> Krok 4 Viz část Výměna kazety FINE. |  |

### Pokud jsou výsledky tisku nepravidelné (například jsou nevyrovnané čáry):

> Viz část Nastavení tiskové hlavy. |  |

Začátek stránky