Průvodce pro pokročilé uživatele > Odstraňování problémů > Tiskárna se pohybuje, ale nevystřikuje se inkoust

# Tiskárna se pohybuje, ale nevystřikuje se inkoust

- Kontrola 1: Jsou zanesené trysky tiskové hlavy?

  Pokud chcete zjistit, zda je inkoust normálně vystřikován z trysek tiskové hlavy, vytiskněte testovací vzorek trysek.

  Při tisku testovacího vzorku trysek, čištění tiskové hlavy a hloubkovém čištění tiskové hlavy postupujte pokynů v části Běžná údržba.

  - Pokud se testovací vzorek trysek nevytiskne správně:

    Po provedení čištění tiskové hlavy vytiskněte testovací vzorek trysek a zkontrolujte výsledek.

  - Jestliže ani po druhém čištění tiskové hlavy nedojde k odstranění potíží:

    Proveďte hloubkové čištění tiskové hlavy

    Pokud po hloubkovém čištění tiskové hlavy nedojde k odstranění problému, zkuste je provést ještě jednou.

  - Pokud po dvojnásobném hloubkovém čištění tiskové hlavy nebude problém odstraněn:

    Pravděpodobně došel inkoust. Vyměňte kazetu FINE.

- Kontrola 2: Je kazeta FINE nainstalovaná správně?

  Vyjměte kazetu FINE a znovu ji instalujte. Výsledek tisku je možné zlepšit opětovnou instalací kazety FINE.

  Zkontrolujte také, že byla odstraněna ochranná páska (A).

- Kontrola 3: Je-li kazeta FINE prázdná, vyměňte ji za novou.

Začátek stránky