Guia Avançado > Apêndice > Área de Impressão

# Área de Impressão

Para assegurar a melhor qualidade de impressão, a impressora mantém uma margem ao longo de cada borda da mídia. A área real de impressão será a área entre essas margens.

Área de impressão recomendada : A Canon recomenda imprimir dentro dessa área.

Área imprimível : A área em que é possível imprimir.

Entretanto, a impressão nessa área pode afetar a qualidade da impressão ou a precisão na alimentação do papel.

Nota

- Impressão sem Bordas

  - Ao selecionar a opção Impressão sem Bordas (Borderless Printing), você pode obter impressões sem margens.

  - Ao executar a impressão sem bordas, pode ocorrer um pequeno corte nas bordas, visto que a imagem impressa é ampliada para preencher a página inteira.

    Para uma impressão sem bordas, use os papéis a seguir.

    - Papel Fotográfico Brilhante de Uso Corrente GP-501

    - Papel Fotográfico Brilhante GP-502

    - Papel Fotográfico Plus Semibrilhante SG-201

    - Papel Fotográfico Brilhante Plus II PP-201

    - Papel Fotográfico Profissional II PR-201

    - [Matte Photo Paper MP-101/Papel Fotográfico Mate MP-101]

    A execução da impressão sem bordas em qualquer outro tipo de papel pode reduzir consideravelmente a qualidade da impressão e/ou resultar em impressões com tons de cores alterados.

    A impressão sem bordas em papel comum pode resultar em impressões com qualidade baixa. Use esse tipo de impressão somente para impressão de teste.

  - Dependendo do tipo de papel, a impressão sem bordas pode reduzir a qualidade da impressão nas bordas superior e inferior do papel ou provocar manchas nessas áreas.

Letter, Ofício

Envelopes

Tamanhos diferentes de Letter, Ofício ou Envelopes

Topo da página