Guía avanzada Solución de problemas

Contenido > Carga de papel > Carga de papel > Carga de papel

### Carga de papel

Importante Si corta papel normal en un tamaño más pequeño, como 4" x 6" / 10 x 15 cm, 4" x 8" / 101,6 x 203,2 mm, 5" x 7" / 13 x 18 cm o 2,16" x 3,58" / 55,0 x 91,0 mm (tamaño de tarjeta) para hacer una impresión de prueba, es posible que se produzcan atascos de papel.

Cargue siempre el papel con orientación vertical (A). Si se carga horizontalmente (B), es posible que se produzcan atascos de papel.

Cuando vaya a realizar la impresión a doble cara, asegúrese de que la superficie es regular y de que no hay polvo o manchas en la zona en la que se expulsa el papel (mesa, etc.). Una superficie irregular o una zona con polvo o manchada podrían afectar negativamente a los resultados de impresión y a la impresora.

Nota Se recomienda utilizar papel fotográfico original Canon para imprimir fotografías. Para obtener información detallada sobre el papel original Canon, consulte Tipos de soportes que es posible utilizar. Puede utilizar papel para copias generales. Cuando se vaya a imprimir en ambas caras, recomendamos el uso del Papel de gran blancura de Canon.

Para obtener información sobre el tamaño de página y el peso del papel que se pueden utilizar con la impresora, consulte Tipos de soportes que es posible utilizar.

1. Alise las cuatro esquinas del papel antes de cargarlo.

Nota Alinee cuidadosamente los bordes del papel antes de cargarlo. Si se carga el papel sin alinear los bordes, se pueden producir atascos. Si el papel está curvado, sujete las esquinas dobladas opuestas y dóblelas suavemente en la dirección contraria hasta que el papel quede totalmente liso.

Para obtener más información acerca de cómo alisar el papel curvo, consulte "Solución de problemas" en el manual en pantalla: Guía avanzada.

1. Prepárese para cargar el papel.

(1) Abra el soporte del papel.

(2) Ajuste la posición de la palanca de grosor del papel.

Esta palanca cambia la distancia entre el cabezal de impresión y el papel cargado para que coincida con el tipo de soporte.

Colóquela a la izquierda cuando imprima en papel normal.

Colóquela a la derecha al imprimir en sobres o transfers para camisetas.

Nota Si las esquinas o los bordes del papel se manchan, pruebe a imprimir con la palanca de grosor del papel en la derecha. Puede que mejore la calidad de impresión. Cuando termine de imprimir, vuelva a colocar la palanca de grosor del papel a la izquierda.

1. Cargue papel.

(1) Alinee la pila de papel contra el lado derecho de la bandeja posterior (A) y cárguela CON LA CARA DE IMPRESIÓN HACIA USTED Y LA PARTE INFERIOR HACIA ARRIBA.

Nota No sobrepase la marca del límite de carga (B).

(2) Sujete la guía de papel y deslícela hacia el lado izquierdo de la pila de papel.

No desplace la guía con demasiada fuerza. Podría impedir la correcta alimentación del papel.

Nota Es posible que la impresora haga ruidos de funcionamiento cuando entre el papel.

Nota Después de cargar el papel Seleccione el tamaño y el tipo del papel cargado en Tamaño de página (Page Size) (o Tamaño de papel (Paper Size)) y Tipo de soporte (Media Type) en el controlador de impresora. Consulte Impresión de documentos (Windows) o Impresión de documentos (Macintosh).

Principio de página