Guide d'utilisation avancée Dépannage

Contenu > Procédures d'entretien > L'impression devient pâle ou les couleurs ne s'impriment plus correctement > Nettoyage en profondeur de la tête d'impression

### Nettoyage en profondeur de la tête d'impression

Si le nettoyage standard de la tête d'impression ne permet pas d'améliorer la qualité d'impression, procédez à un nettoyage en profondeur. Le nettoyage en profondeur de la tête d'impression requiert une plus grande quantité d'encre qu'un nettoyage normal. Vous ne devez donc y recourir qu'en cas d'absolue nécessité.

1. Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.

1. Ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante.

Reportez-vous à la section Ouverture de la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante (Windows).

1. Nettoyez en profondeur la tête d'impression.

(1) Cliquez sur l'onglet Entretien.

(2) Cliquez sur Nettoyage en profondeur.

(3) Validez le message qui s'affiche et cliquez sur Exécuter.

Remarque Cliquez sur Éléments initiaux à vérifier pour afficher les éléments à vérifier avant le nettoyage en profondeur de la tête d'impression.

(4) Validez le message qui s'affiche et cliquez sur OK.

L'imprimante lance le nettoyage en profondeur de la tête d'impression lorsque le voyant d'alimentation commence à clignoter en vert.

N'effectuez aucune autre opération avant la fin du nettoyage en profondeur de la tête d'impression. L'opération dure 1 à 2 minutes.

1. Imprimez le motif de vérification des buses pour contrôler l'état de la tête d'impression.

Reportez-vous à la section Impression du motif de vérification des buses.

Remarque Si le problème persiste, renouvelez le nettoyage en profondeur de la tête d'impression. Si le problème persiste malgré un deuxième nettoyage, il est possible que l'encre soit épuisée. Remplacez la cartouche FINE. Reportez-vous à la section Remplacement d'une cartouche FINE.

1. Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.

1. Ouvrez la boîte de dialogue Canon IJ Printer Utility.

Reportez-vous à la section Ouverture de l'utilitaire Canon IJ Printer Utility (Macintosh).

1. Nettoyez en profondeur la tête d'impression.

(1) Assurez-vous que Nettoyage est sélectionné dans le menu contextuel.

(2) Cliquez sur Nettoyage en profondeur.

(3) Validez le message qui s'affiche et cliquez sur OK.

L'imprimante lance le nettoyage en profondeur de la tête d'impression lorsque le voyant d'alimentation commence à clignoter en vert.

N'effectuez aucune autre opération avant la fin du nettoyage en profondeur de la tête d'impression. L'opération dure 1 à 2 minutes.

Remarque Cliquez sur Éléments initiaux à vérifier pour afficher les éléments à vérifier avant le nettoyage en profondeur de la tête d'impression.

1. Imprimez le motif de vérification des buses pour contrôler l'état de la tête d'impression.

Reportez-vous à la section Impression du motif de vérification des buses.

Remarque Si le problème persiste, renouvelez le nettoyage en profondeur de la tête d'impression. Si le problème persiste malgré un deuxième nettoyage, il est possible que l'encre soit épuisée. Remplacez la cartouche FINE. Reportez-vous à la section Remplacement d'une cartouche FINE.

Haut de la page