Laaja käyttöopas > Tulostaminen tietokoneesta > Tulostaminen mukana toimitetusta sovellusohjelmistosta > Kysymyksiä ja vastauksia > Miten tulosteisiin saadaan tasalevyiset marginaalit?

# Miten tulosteisiin saadaan tasalevyiset marginaalit?

Kehystettyä asettelua tulostettaessa vasemman ja oikean reunan tai ylä- ja alareunan marginaalien leveydet saattavat poiketa toisistaan. Tämä vaihtelee kuvan ja tulostimen mukaan.

Voit varmistaa, että tulosteissa on aina tasalevyiset marginaalit, valitsemalla Määritykset (Preferences) -valintaikkunan Lisäasetukset (Advanced) -välilehdessä Rajaa aina, kun valitset asettelun, jossa on marginaalit (Always crop images when selecting a layout with margins) -valintaruudun.

Avaa Määritykset (Preferences) -valintaikkuna napsauttamalla (Asetukset) -painiketta Asettelu/Tulosta (Layout/Print) -näytössä tai valitse Tiedosto (File) -valikosta Määritykset... (Preferences...).

Voit myös rajata kunkin valokuvan niin, että marginaaleista tulee tasalevyiset.

Valokuvien rajaaminen (Valokuvatulostus)

Huomautus

- Seuraava asetus on käytettävissä vain Valokuvatulostus (Photo Print) -tilassa.

Sivun alkuun