進階指南 > 附錄 > 運輸及儲存印表機

# 運輸及儲存印表機

重新置放或長期儲存印表機時，請使用原包裝物料包裝印表機。

若沒有原包裝物料，請使用保護物料仔細地包裝印表機並置放於堅固的箱子內。

注意

- 運輸或儲存印表機時，請勿使其傾斜、直立或倒置，否則墨水可能會漏出並損毀印表機。

1. 關閉印表機。

2. 確認電源指示燈熄滅，並拔出印表機插頭。

   重要事項

   - 請勿在電源指示燈亮起或閃爍綠色時拔出印表機插頭，否則可能造成印表機故障或損毀，使得印表機無法列印。

3. 關閉托紙架。

4. 從電腦和印表機斷開印表機電纜線，然後從印表機斷開電源插頭。

5. 使用膠帶固定印表機所有蓋板以防止其在運輸過程中開啟。 然後，使用塑膠袋包裝印表機。

6. 包裝時，使用保護物料包裹印表機。

   重要事項

   - 在不取出墨盒(FINE Cartridge)的情況下包裝印表機。

   注釋

   - 在包裝箱上明確標明「易碎」或「小心搬運」。

頁首