Расширенное руководство Устранение неполадок

Содержание > Приложение > Советы по использованию принтера

# Советы по использованию принтера

В данном разделе вам предлагаются советы по использованию принтера и печати с оптимальным качеством.

### Чернила используются для различных целей.

### Как используются чернила для целей помимо печати?

Чернила могут использоваться для целей помимо печати. Чернила используются не только для печати, но также и для очистки печатающей головки, что необходимо для обеспечения оптимального качества печати.

Принтер обладает функцией автоматической прочистки сопел для предотвращения их засорения. В процессе очистки чернила вытягиваются из сопел. Количество чернил, используемое для очистки, невелико.

Важно Чернила, вытягиваемые из сопел, например при очистке печатающей головки, поглощаются абсорбером чернил принтера. Поглотитель необходимо заменять, когда он становится полон. Заменить его самостоятельно невозможно. При появлении сообщения об ошибке необходимо как можно быстрее связаться с представителем службы клиентов Canon.

См. раздел "Устранение неполадок" в электронном руководстве: Расширенное руководство.

### Используются ли цветные чернила при черно-белой печати?

Использование черных и цветных чернил зависит от цвета печатаемого изображения или содержимого документа. При черно-белой печати также могут использоваться цветные чернила. Таким образом, цветные чернила используются даже при черно-белой печати.

### Печать на специальной бумаге: Как печатать с оптимальным качеством?

### Совет: проверьте состояние принтера до начала печати!

#### В порядке ли печатающая головка?

При засорении сопел печатающей головки распечатки становятся бледными и бумага расходуется впустую. Для оценки состояния печатающей головки напечатайте шаблон для проверки сопел.

См. При тусклой печати или искажении цвета.

#### Не испачканы ли чернилами внутренние части принтера?

После печати большого количества листов или печати без полей, те части устройства, через которые проходит бумага, могут быть испачканы чернилами. Очистите внутреннюю часть принтера с помощью функции Чистка поддона (Bottom Plate Cleaning).

См. электронное руководство: Расширенное руководство.

### Совет: проверьте, правильно ли загружена бумага!

#### С правильной ли ориентацией загружается бумага?

При загрузке бумаги в задний лоток располагайте ее так, чтобы сторона, на которую будет производиться печать, находилась к вам лицевой стороной.

#### Не скручена ли бумага?

Скрученная бумага может привести к застреванию. Расправьте скрученную бумагу, а затем вставьте ее еще раз.

См. раздел "Устранение неполадок" в электронном руководстве: Расширенное руководство.

### Совет: после загрузки бумаги убедитесь, что заданы параметры бумаги!

После загрузки бумаги выберите загруженную бумагу на вкладке Тип носителя (Media Type) в драйвере принтера. Если тип бумаги не выбран, результаты печати могут оказаться неудовлетворительными.

См. Печать.

Существуют различные типы бумаги: бумага со специальным покрытием для оптимального качества печати фотографий и бумага, подходящая для печати документов. Функция Тип носителя (Media Type) драйвера принтера обладает различными предварительными настройками для каждого типа бумаги (например использование чернил, подача чернил или расстояние от сопел), таким образом вы можете осуществлять печать на любом типе бумаги с оптимальным качеством изображения. Можно выполнять печать с различными настройками Тип носителя (Media Type) для каждого типа загружаемой бумаги.

### Для остановки процесса печати нажмите кнопку RESUME/CANCEL (ВОЗОБНОВИТЬ/ОТМЕНА)!

### Совет: никогда не нажимайте кнопку Power (Питание)!

Если вы нажмете кнопку Power (Питание) во время процесса печати, данные для печати, отправляемые с компьютера, будут ждать своей очереди, и печать может прекратиться.

Для отмены печати нажмите кнопку RESUME/CANCEL (ВОЗОБНОВИТЬ/ОТМЕНА).

Примечание Если вы не можете отменить процесс печати нажатием кнопки RESUME/CANCEL (ВОЗОБНОВИТЬ/ОТМЕНА) при печати с компьютера, откройте диалоговое окно свойств принтера и удалите ненужное задание на печать из монитора состояния принтера (Windows).

### Как обеспечить оптимальное качество печати?

Чтобы печатать с оптимальным качеством печати предотвращайте высыхание и загрязнение печатающей головки. Для обеспечения оптимального качества печати всегда выполняйте следующие действия.

#### Выполните следующие действия для отключения питания.

1 Нажмите кнопку Power (Питание), чтобы отключить устройство.

2 Убедитесь, что индикатор Power (Питание) не горит.

3 Отсоедините кабель питания от электрической розетки или выключите сетевой фильтр.

Если вы нажимаете кнопкуPower (Питание) для отключения питания, принтер автоматически поднимает печатающую головку (сопла) для предотвращения высыхания. Если вы отсоединяете кабель питания от электрической розетки или выключаете сетевой фильтр перед тем как индикатор Power (Питание) погаснет, печатающая головка не будет поднята, что может привести к ее высыханию или засорению.

Отключая питание, убедитесь, что вы выполнили все необходимые действия.

#### Выполняйте печать периодически!

Если не использовать принтер долгое время, печатающая головка может засориться высохшими чернилами точно так же, как высыхает от долгого неиспользования стержень фломастера, даже если он закрыт.

Мы рекомендуем пользоваться принтером хотя бы раз в месяц.

Примечание В зависимости от типа бумаги чернила могут смазываться в том случае, если вы рисуете на отпечатанном изображении маркером или кистью, или в том случае, если на отпечатанное изображение попадут вода или пот.

### Нужны ли какие-либо предосторожности при транспортировке и хранении принтера?

### Совет: не храните и не перевозите принтер в вертикальном или наклонном положении!

Если принтер хранится или транспортируется в вертикальном или наклонном положении, оно может повредиться или чернила могут пролиться.

Не храните и не перевозите принтер в вертикальном или наклонном положении.

### Индикатор на панели принтера мигает: Что делать?

#### Индикатор неисправности мигает оранжевым.

(A) ИндикаторAlarm (Аварийный сигнал) мигает

(B) ИндикаторAlarm (Аварийный сигнал) не горит

(C) Индикатор Alarm (Аварийный сигнал) постоянно мигает

→Произошла ошибка. См. раздел "Устранение неполадок" в электронном руководстве: Расширенное руководство, затем устраните ошибку.

#### Индикатор питания и индикатор аварийного сигнала попеременно мигают.

→Возникла ошибка, требующая ремонта. Обратитесь в местный центр технического обслуживания Canon.

### Цвета нечеткие, а результат печати размыт.

### Совет: если сопла загрязнились, напечатайте образец проверки сопел.

Если сопла печатающей головки засорены, это может послужить причиной размытых результатов печати или искажения цвета.

В этом случае

Напечатайте образец для проверки сопел

Осмотрите напечатанный шаблон для проверки сопел и выясните, загрязнились ли сопла.

См. При тусклой печати или искажении цвета.

Наверх