คำแนะนำขั้นสูง > การพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ > การพิมพ์ด้วยซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นอื่นๆ > วิธีการพิมพ์แบบต่างๆ > การตั้งค่าขอบเย็บเล่ม

# การตั้งค่าขอบเย็บเล่ม

กระบวนการสำหรับการตั้งค่าทิศทางของการเย็บเล่ม และความกว้างของขอบเย็บเล่มมีดังต่อไปนี้

1. เปิด หน้าต่างการตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

2. ระบุด้านที่เย็บเล่ม

   ตรวจสอบตำแหน่งของขอบเย็บเล่มจาก ด้านเย็บเล่ม บนแท็บ ตั้งค่าหน้ากระดาษ
   เครื่องพิมพ์จะวิเคราะห์การตั้งค่า การวางแนว และ เค้าโครงหน้า และเลือกตำแหน่งการเย็บเล่มดีที่สุดโดยอัตโนมัติ หากต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้ ให้เลือกจากลิสต์

3. ตั้งค่าความกว้างขอบ

   หากจำเป็น คลิก กำหนดขอบ... และตั้งตำความกว้างของขอบเย็บเล่ม แล้วคลิก ตกลง

4. ให้ทำการตั้งค่าเสร็จสิ้น

   คลิก ตกลง บนแท็บ ตั้งค่าหน้ากระดาษ
   เมื่อคุณปฏิบัติการพิมพ์ ข้อมูลถูกพิมพ์ด้วยขอบเย็บเล่มและขอบที่กำหนดไว้

ข้อสำคัญ

- ด้านเย็บเล่ม และ กำหนดขอบ... จะปรากฏเป็นแถบสีเทาและไม่สามารถใช้ได้เมื่อ

  - การพิมพ์โปสเตอร์ หรือ การพิมพ์หนังสือ ถูกเลือกอยู่สำหรับ เค้าโครงหน้า

  - การพิมพ์เปลี่ยนขนาด ถูกเลือกสำหรับ เค้าโครงหน้า (หาก การพิมพ์ทั้งสองหน้า ถูกเลือกด้วย คุณจะสามารถเลือกเพียง ด้านเย็บเล่ม ได้เท่านั้น)

  - เช็คบ็อกซ์ การพิมพ์ไร้ขอบ จะถูกเลือก (หาก การพิมพ์ทั้งสองหน้า ถูกเลือกด้วย คุณจะสามารถเลือกเพียง ด้านเย็บเล่ม ได้เท่านั้น)

ด้านบน