Průvodce pro pokročilé uživatele Odstraňování problémů

Obsah > Seznámení s tiskárnou > Hlavní součásti

# Hlavní součásti

### Pohled zepředu

(1) Vodítko papíru

Stiskněte je a posuňte k levé straně stohu papírů.

(2) Opěrka papíru

Tuto opěrku otevřete, chcete-li vložit papír do zadní přihrádky.

(3) Zadní přihrádka

Umožňuje vložení papírů různých velikostí, které lze v tiskárně použít.

Najednou lze vložit i dva a více listů stejného typu a velikosti, tiskárna je bude zavádět po jednom.

Viz část Vkládání papíru.

(4) Přední kryt

Po otevření je možné vyměnit kazety FINE nebo vyjmout z tiskárny zachycený papír.

(5) Páčka tloušťky papíru

Přepíná vzdálenost mezi tiskovou hlavou a vloženým papírem, která musí odpovídat typu média.

Poznámka Poloha páčky tloušťky papíru Při tisku na obálky nebo nažehlovací listy posuňte páčku doprava. Při tisku na jiné papíry než obálky nebo nažehlovací listy posuňte páčku doleva. Podrobné informace o typech médií a poloze páčky pro nastavení tloušťky papíru najdete v části Typy médií, které můžete použít.

(6) Výstupní otvor pro papír

Zde se vysouvají výtisky.

(7) Tlačítko [Power] (Napájení)

Zapne nebo vypne napájení.

Důležité Odpojení napájecího kabelu Před odpojením napájecího kabelu po vypnutí tiskárny se ujistěte, že kontrolka [Power] (Stav tiskárny) nesvítí. Pokud byste odpojili napájecí kabel v okamžiku, kdy kontrolka [Power] (Stav tiskárny) svítí nebo bliká, nemusela by být zakryta tisková hlava a tiskárna by mohla přestat tisknout.

(8) Tlačítko [RESUME/CANCEL] (POKRAČOVAT/STORNO)

Stisknutím zrušíte probíhající tiskovou úlohu. Toto tlačítko můžete také použít po vyřešení problému s tiskárnou k vymazání chybové zprávy a k pokračování v tisku.

(9) Kontrolka [Alarm]

Tato kontrolka svítí nebo bliká oranžově, pokud dojde k chybě nebo pokud dojde papír či inkoust.

(10) Kontrolka [Power] (Stav tiskárny)

Po zapnutí tiskárny nejprve bliká a pak svítí zeleně.

Poznámka Kontrolky [Power] (Stav tiskárny) a [Alarm] Podle kontrolek [Power] (Stav tiskárny) a [Alarm] můžete zjistit stav tiskárny. - Kontrolka [Power] (Stav tiskárny) nesvítí: Napájení je vypnuté. - Kontrolka [Power] (Stav tiskárny) svítí zeleně: Tiskárna je připravena k tisku.

- Kontrolka [Power] (Stav tiskárny) bliká zeleně: Tiskárna se připravuje k tisku nebo tisk právě probíhá.

- Kontrolka [Alarm] bliká oranžově: Došlo k chybě a tiskárna není připravena k tisku. Podrobné informace naleznete v části "Odstraňování problémů" v příručce online: Průvodce pro pokročilé uživatele.

- Střídavé bliknutí kontrolky [Power] (Stav tiskárny) zeleně a kontrolky [Alarm] oranžově: Mohlo dojít k chybě, která vyžaduje kontaktování zástupce servisního oddělení společnosti Canon. Podrobné informace naleznete v části "Odstraňování problému" v příručce online: Průvodce pro pokročilé uživatele.

### Pohled zezadu

(11) Konektor napájení

Do této zdířky zapojte přiložený napájecí kabel.

(12) Port USB

Sem zapojte kabel USB pro propojení s počítačem.

Upozornění Nedotýkejte se kovového krytu.

### Pohled dovnitř

(13) Držák kazety FINE

Nainstalujte kazety FINE.

Černou kazetu FINE je třeba nainstalovat do levého otvoru (B) a barevnou kazety FINE do pravého otvoru (C).

(14) Kazety FINE (inkoustové kazety)

Vyměnitelná kazeta je integrovaná s tiskovou hlavou a nádržkou s inkoustem.

Poznámka Podrobnosti o instalaci kazety FINE naleznete v tištěné příručce: Příručka pro uvedení do provozu.

Důležité Oblast (A) vyznačená na následujícím obrázku může být potřísněna inkoustem. Na funkci tiskárny to nemá vliv. Nedotýkejte se oblasti (A). V opačném případě tiskárna nemusí správně tisknout.

Začátek stránky